| **Dotaz uchazeče** | |
| --- | --- |
| 1. **Dotazy týkající se výkazu výměr**   V předaném soupisu prací „01 - SO 01 - Rekonstrukce lapáků štěrku - stavební část“ je uvedeno:  **D 714 Akustická a protiotřesová opatření 0,00** 174   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | D | 714 | Akustická a protiotřesová opatření |  |  |  | 0,00 | | 174 | K | 714123009 r | Montáž panelů kompozit | m2 | 41,860 |  | 0,00 | |  | VV |  | "SVL; 11-7277-0200" |  |  |  |  | |  | VV |  | "SO 01" |  |  |  |  | |  | VV |  | "podklady: TZ D.1.1.01.01; REVIT" |  |  |  |  | |  | VV |  | "22/Z" 24,4 |  | 24,400 |  |  | |  | VV |  | "23/Z" 17,46 |  | 17,460 |  |  | |  | VV |  | Součet |  | 41,860 |  |  | | *175* | *M* | *55324009 r* | *panel kompozit tl. 10 mm* | *m2* | *41,860* |  | *0,00* | |  | VV |  | "SVL; 11-7277-0200" |  |  |  |  | |  | VV |  | "SO 01" |  |  |  |  | |  | VV |  | "podklady: TZ D.1.1.01.01; REVIT" |  |  |  |  | |  | VV |  | "22/Z" 24,4 |  | 24,400 |  |  | |  | VV |  | "23/Z" 17,46 |  | 17,460 |  |  | |  | VV |  | Součet |  | 41,860 |  |  | | 176 | K | 998714102 | Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0,273 |  | 0,00 | |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/998714102*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998714102) |  |  |  |  | | 177 | K | 998714192 | Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m | t | 0,273 |  | 0,00 | |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/998714192*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998714192) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 214 | K | 767541224 | Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy (včetně dodávky materiálu) pro prostory s těžkým provozem z kovových rektifikačních stojek a rastrových C profilů modulu 600 x 600 mm výšky přes 900 do 1 000 mm | m2 | 24,400 |  | 0,00 | |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/767541224*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767541224) |  |  |  |  | |  | VV |  | "SVL; 11-7277-0200" |  |  |  |  | |  | VV |  | "SO 01" |  |  |  |  | |  | VV |  | "podklady: TZ D.1.1.01.01; REVIT" |  |  |  |  | |  | VV | F3 | "22/Z" 24,4 |  | 24,400 |  |  | |  | VV |  | Součet |  | 24,400 |  |  | | |
| V tabulkách zámečnických výrobků je uvedeno: 22/Z    23/Z  V položkách 176 a177 je uvedena zdvojená podlaha i stěna z kompozitu. To jsou dva rozdílné výrobky od různých subdodavatelů. V TZ SO 01 je uvedeno: V rozvodně bude osazena zdvojená podlaha (F3), podrobně popsána v PSV 22/Z.  Skladba:    Pro možnost ocenění výrobků dle tabulek zámečnických prvků žádáme zadavatele o rozdělení položek 176 a 177 zvlášť pro výrobek 22/Z-zdvojená podlaha a zvlášť pro výrobek 23/Z-stěna z kompozitu. Zdvojená podlah dle PD není tvořená z kompozitních desek. | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že:   * v předmětné části soupisu prací s výkazem výměr byla opravena pol.174-177 (odstraněna plocha zdvoj.podl.) a * přidány pol.321 a 322 – pro 22/Z. * Dále byly opraveny pol.286 a 287 - váha u přesunu hmot. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |