|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| 1. **Dotazy týkající se výkazu výměr**  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  |  | | 187 | K | 78147411R | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem vč.dodávky | m2 | 10,500 |  |  | |  | VV |  | hygienické zázemí |  |  |  |  | |  | VV |  | 10,5 |  | 10,500 |  |  | |  | VV |  | Součet |  | 10,500 |  |  | | 188 | K | 7814741R3 | Obklad keramickým páskem (ETICS) | m2 | 622,819 |  |  | |  | P |  | *Poznámka k položce:*    *viz D.1.0 Detaily skladby* |  |  |  |  | |  | VV |  | obklad keramickým páskem - 12a |  |  |  |  | |  | VV |  | 11,975\*7,7+5,897\*0,9-3,4\*1,2 |  | 93,435 |  |  | |  | VV |  | 11,975\*7,7+5,897\*0,9-(11,21\*0,4+0,9\*1,85+1,5\*1,35\*3+1,5\*1,85\*3+1,3\*0,2) |  | 76,706 |  |  | |  | VV |  | 35,37\*9,56-(35,37\*0,6+27,3\*0,6+6,6\*0,4+20,1\*0,7) |  | 283,825 |  |  | |  | VV |  | 35,37\*9,56-(28,75\*5,15+35,37\*0,6) |  | 168,853 |  |  | |  | VV |  | Součet |  | 622,819 |  |  | | 189 | K | 7814741R2 | Obklad keramickým páskem (ETICS) | m2 | 34,777 |  |  | |  | P |  | *Poznámka k položce:*    *viz D.1.0 Detaily skladby* |  |  |  |  | |  | VV |  | obklad keramickým páskem -12c |  |  |  |  | |  | VV |  | 11,975\*0,9-3,4\*0,9 |  | 7,718 |  |  | |  | VV |  | 11,975\*0,9-(1,5\*3\*0,5+1,3\*0,9) |  | 7,358 |  |  | |  | VV |  | 35,37\*0,9-20,1\*0,9 |  | 13,743 |  |  | |  | VV |  | 35,37\*0,9-28,75\*0,9 |  | 5,958 |  |  | |  | VV |  | Součet |  | 34,777 |  |  | | 190 | K | 7814741R1 | Obklad keramickým páskem(ETICS) | m2 | 50,140 |  |  | |  | P |  | *Poznámka k položce:*    *viz D.1.0 Detaily skladby* |  |  |  |  | |  | VV |  | obklad keramickým páskem  12b |  |  |  |  | |  | VV |  | 11,975\*1,0-3,4\*1,0 |  | 8,575 |  |  | |  | VV |  | 11,975\*1,0-1,3\*1,0 |  | 10,675 |  |  | |  | VV |  | 35,37\*1,0-20,1\*1,0 |  | 15,270 |  |  | |  | VV |  | 35,37\*1,0-28,75\*1,0+15,0\*0,6 |  | 15,620 |  |  | |  | VV |  | Součet |  | 50,140 |  |  | | 191 | K | 998781102 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 3,602 |  |  | |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/998781102*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998781102) |  |  |  |  |   V uvedených položkách v části „Dokončovací práce – obklady“ není dodávka vnitřních obkladů keramických, je uvedena pouze montáž v pol. 187.  U položek obklad keramický páskem č. 188, 189 a 190 není zřejmé, jestli se má ocenit dodávka nebo montáž. Pokud by položky byly montáže, chybí položky pro dodávky. V případě montáží v položkách chybí prořez.  Žádáme zadavatele o provedení správnosti v soupise prací SO 22, v části „Dokončovací práce – obklady“. | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Položky výše uvedené v dotazu obsahují v sobě jak materiál i montáž. V soupisu prací byly tyto položky v názvu poupraveny. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |