| **Dotaz uchazeče** | |
| --- | --- |
| **119. Dotazy týkající se výkazu výměr**  **V předaném soupisu prací „03.1 - SO 03.1 - Rekonstrukce lapáku písků -stavební část“ je uvedeno:**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 159 | K | 767163121 | Montáž kompletního kovového zábradlí  přímého z dílců v rovině (na rovné ploše) kotveného do betonu | m | 202,080 |  | 0,00 | |  | Online PSC |  | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/767163121*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767163121) |  |  |  |  | |  | VV |  | 1,2\*144+3,66\*8 |  | 202,080 |  |  | | *160* | *M* | *553.02* | *2/ZA-odnímatelné* ***nerezové*** *zábradlí* | *m* | *202,080* |  | *0,00* | |  | VV |  | "2A/ZA" 1,2\*144 |  | 172,800 |  |  | |  | VV |  | "2B/ZA" 3,66\*8 |  | 29,280 |  |  | |  | VV |  | Součet |  | 202,080 |  |  |   V předané projektové dokumentaci „D.1.1. 03.1.09 ZAMECNICKE VYROBKY „je uvedeno:  2A  ZA | |
| **BOCNi ODNiMATELNE ZABRADLi**  VSECHNY PRVKY BUDOU POZINKOVANY  **VYPIS MATERIALU**  1,·  C,  C,  N  1,:  1'  g  N  **CJ**  **2A/ZA**  **celkem : 144 ks**  g) Trubka se zaraZkeu (zabetenev(mo)  TR 06O,3x3,Omm P3 12Ox12Omm  b) Madie zabradli TR 044,5x2,9mm  a) Sleupek zabradli TR 044,5x2,9mm  1100  Prvek 2A/Za a 2B/ZA jsou v tabulkách uvedeny ocelové s povrchovou úpravou pozinkování. Žádáme zadavatele o sdělení, jaký typ zábradlí má být oceněn, případně žádáme o provedení opravy v soupisu prací. | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Platí PD, opraveno v soupisu prací: popis položky č. 160, doplněné položky č. 191, 192. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |