|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| 1. **Dotazy týkající se výkazu výměr**   V předaném soupisu prací, v části „SO 40a.5202.2 - Žlaby u UN8-5“ je uvedeno:   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 40 | K | 711786066 | Provedení detailů pryskyřicemi těsnění trubních prostupů HIZOT tmelem z epoxidové pryskyřice a tkaninou, průměru do 200 mm | kus | 3,000 |  | |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/711786066*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711786066) |  |  |  | |  | VV |  | "prostupy těsnění 2 bar" |  |  |  | |  | VV |  | 3 |  | 3,000 |  | |  | VV |  | Součet |  | 3,000 |  | | *41* | *M* | *55291304* | *těsnění pryžové s ocelovou vložkou DN 100* | *kus* | *2,000* |  | |  | VV |  | "prostupy těsnění 2 bar" |  |  |  | |  | VV |  | 2 |  | 2,000 |  | |  | VV |  | Součet |  | 2,000 |  | | 42 | K | 711786166 | Provedení detailů pryskyřicemi těsnění trubních prostupů HIZOT tmelem z epoxidové pryskyřice a tkaninou, průměru přes 200 do 500 mm | kus | 1,000 |  | |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/711786166*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711786166) |  |  |  | |  | VV |  | "prostupy těsnění 2 bar" |  |  |  | |  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  | |  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  | | *43* | *M* | *55291310* | *těsnění pryžové s ocelovou vložkou DN 350* | *kus* | *0,000* |  |   *43 M 55291310 těsnění pryžové s ocelovou vložkou DN 350 kus 0,000*  Žádáme zadavatele o provedení správnosti v soupisu prací. | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že dotazované položky byly opraveny v soupisu prací. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |