|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| 1. **Dotazy týkající se výkazu výměr**   PS5201C – Čerpací stanice přebytečného kalu  V soupisu prací i technické specifikace postrádáme tloušťky všech přírub. Dále pak nesouhlasí počet ks uvedených v soupisu prací s porovnáním s počtem ks ve výkresové dokumentaci a počet přírubových spojů.  Jedná se o položky: výkresové dokumentaci a počet přírubových spojů. Jedná se o položky:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | *134* | *M* | *5201CR134* | *Příruba DN400 PN10* | *ks* | *2,000* |  * ve výkresové dokumentaci celkem 4 ks přírub.  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | *140* | *M* | *5201CR140* | *Příruba DN200 PN10* | *ks* | *2,000* |  * ve výkresové dokumentaci a strojní specifikaci celkem 14 ks přírub  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | *156* | *M* | *5201CR156* | *Přírubový spoj nerezový; příruba čerpadlo - kompenzátor - příruba DN100, PN10* | *ks* | *3,000* |  * chybí 3 ks přírubového spoje.  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | *158* | *M* | *5201CR158* | *Přírubový spoj nerezový; příruba čerpadlo - kompenzátor - příruba DN150, PN10* | *ks* | *3,000* |  * chybí 3 ks přírubového spoje  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | *160* | *M* | *5201CR160* | *Přírubový spoj nerezový; spojení příruba -šoupě-montážní vložka-příruba DN200, PN10* | *ks* | *6,000* |  * Chybí přírubový spoj – šrouby montážní vložky + příruba – 6 ks  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | *162* | *M* | *5201CR162* | *Přírubový spoj nerezový; spojení příruba -šoupě-montážní vložka-příruba DN250, PN10* | *ks* | *3,000* |  * Chybí přírubový spoj – šrouby montážní vložky + příruba – 3 ks.  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | *164* | *M* | *5201CR164* | *Přírubový spoj nerezový; spojení příruba -šoupě-montážní vložka-příruba DN400, PN10* | *ks* | *1,000* |  * Chybí přírubový spoj – šrouby montážní vložky + příruba – 1 ks.  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | *166* | *M* | *5201CR166* | *Přírubový spoj nerezový; spojení příruba – průtokoměr-příruba DN150, PN10* | *ks* | *2,000* |  * chybí 2 ks přírubové spoje  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | *170* | *M* | *5201CR170* | *Přírubový spoj nerezový; spojení příruba – šoupě-montážní vložka-příruba DN150, PN10* | *ks* | *2,000* |  * Chybí přírubový spoj – šrouby montážní vložky + příruba – 2 ks.   Žádáme zadavatele o provedení opravy v soupisu prací? | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Zadavatel níže uvádí reakci na jednotlivé části dotazu:   * **134:** K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že počet 4 ks je správně. * **140:** K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že platí specifikace. * **156 - 170:** K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že se jedná o celý komplet přírubového spoje pro instalaci, tj. 2x příruba, 2x těsnění a 2x spojovací materiál.   Opraveno v soupisu prací s výkazem výměr dle specifikace – množství položek č. 134, 135, 140, 141. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |