| **Dotaz uchazeče** | |
| --- | --- |
| **113. Dotazy týkající se výkazu výměr**  **V předaném soupisu prací „SO 40a.5202.2 - Žlaby u UN8-5“ je uvedeno:**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 48 | K | | 767591001 | | Montáž výrobků z kompozitů podlah nebo podest z pochůzných litých roštů hmotnosti do 15 kg/m2 | m2 | 124,432 |  | 0,00 | | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/767591001*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767591001) | | |  | | | VV | | "SVL; 11-7277-0200" | | | | VV | | "Žlab 40.5202.2 (žlaby u UN8\_5) | | | | VV | | "podklady: REVIT; D.1.1.40.04.10; D.1.1.40.04.11" | | | | VV | | (4,3\*1,36\*2)+(18,0\*1,76)+(29,8\*1,36\*2) | | | 124,432 | | | VV | | Součet | | | 124,432 | | | *49* | *M* | | *63126002* | | *rošt kompozitní pochůzný litý 30x30/30mm A15* | *m2* | *124,432* |  | *0,00* | | 50 | K | | 767591021 | | Montáž výrobků z kompozitů podlah nebo podest Příplatek k cenám za zkrácení a úpravu roštu | m | 186,800 |  | 0,00 | | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/767591021*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767591021) | | |  | | | VV | | "SVL; 11-7277-0200" | | | | VV | | "Žlab 40.5202.2 (žlaby u UN8\_5) | | | | VV | | "podklady: REVIT; D.1.1.40.04.10; D.1.1.40.04.11" | | | | VV | | (4,3\*4+1,36\*4)+(18,0\*2+1,76\*2)+(29,8\*4+1,36\*4) | | | 186,800 | | | VV | | Součet | | | 186,800 | |   V předaném soupisu prací SO 40b.12 - Spojná komora na odtoku z UN 6 a UN 8 je uvedeno:   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 32 | K | 767591001 | Montáž výrobků z kompozitů podlah nebo podest z pochůzných litých roštů hmotnosti do 15 kg/m2 | m2 | 10,450 |  | 0,00 |   Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/767591001*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767591001)  VV "SVL; 11-7277-0200"  VV "Objekty na žlabech - SO 40b.12 (žlaby u UN8\_5)"  VV "podklady: REVIT; D.1.1.40.04.10; D.1.1.40.04.11"  VV 10,45 10,450  VV Součet 10,450   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | *33* | *M* | | *63126002* | | *rošt kompozitní pochůzný litý 30x30/30mm A15* | *m2* | *10,450* |  | | *0,00* | | 34 | K | | 767591021 | | Montáž výrobků z kompozitů podlah nebo podest Příplatek k cenám za zkrácení a úpravu roštu | m | 18,580 |  | | 0,00 | | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/767591021*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767591021) | | |  | | | VV | | "SVL; 11-7277-0200" | | | | VV | | "Objekty na žlabech - SO 40b.12 (žlaby u UN8\_5)" | | | | VV | | "podklady: REVIT; D.1.1.40.04.10; D.1.1.40.04.11" | | | | VV | | 1,76+0,97\*2+3,04\*4+1,36\*2 | | | 18,580 | | | VV | | Součet | | | 18,580 | | | |
| V předané projektové dokumentaci „ D.1.1.40.04.20 ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY“ je uvedeno:    Ve výpisu materiálu jsou uvedené části:    Část a 1,36 \* 29,8\* 2 = 81,056 m2  1,36 \* 4,85 \* 2 = 13,192 m2  Část b 1,76 \* 18 = 31,68 m2  1,76 \* 1,35 = 2,376 m2  Část c 10,45 m2  Kontrolou projektové dokumentace a soupisu prací bylo zjištěno, že kompozitní rošt pod označením 1/Z SO 40,12 je v soupise prací uveden ve dvou stavebních objektech.   1. V soupisu prací „SO 40a.5202.2 - Žlaby u UN8-5“, v položce 48:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 48 | K | | 767591001 | | Montáž výrobků z kompozitů podlah nebo podest z pochůzných litých roštů hmotnosti do 15 kg/m2 | m2 | 124,432 |  | 0,00 | | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/767591001*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767591001) | | |  | | | VV | | "SVL; 11-7277-0200" | | | | VV | | "Žlab 40.5202.2 (žlaby u UN8\_5) | | | | VV | | "podklady: REVIT; D.1.1.40.04.10; D.1.1.40.04.11" | | | | VV | | (4,3\*1,36\*2)+(18,0\*1,76)+(29,8\*1,36\*2) | | | 124,432 | | | VV | | Součet | | | 124,432 | |   Výměra 124,43 m2 je v soupisu prací uvedena chybně.  Část a 1,36 \* 29,8\* 2 = 81,056 m2  1,36 \* 4,85 \* 2 = 13,192 m2 – v položce 48 a 49 chybné množství  Část b 1,76 \* 18 = 31,68 m2  1,76 \* 1,35 = 2,376 m2 – chybí v položce 48,49 Výměra položky 48 a 49 by měla být 128,304 m2 **Část a část a + b**     1. V soupisu prací „SO 40b.12 - Spojná komora na odtoku z UN 6 a UN 8“, v položce 32:  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 32 | K | 767591001 | Montáž výrobků z kompozitů podlah nebo podest z pochůzných litých roštů hmotnosti do 15 kg/m2 | m2 | 10,450 |  | 0,00 |   Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/767591001*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767591001)  VV "SVL; 11-7277-0200"  VV "Objekty na žlabech - SO 40b.12 (žlaby u UN8\_5)"   |  |  |  | | --- | --- | --- | | VV | "podklady: REVIT; D.1.1.40.04.10; D.1.1.40.04.11" |  | | VV | 10,45 | 10,450 | | VV | Součet | 10,450 |   **Část c**    Žádáme zadavatele o rozdělení výrobku v projektové dokumentaci, aby bylo možné 1/Z ocenit jako výrobky pro „SO 40a.5202.2 - Žlaby u UN8-5“ a pro „SO 40b.12 - Spojná komora na odtoku z UN 6 a UN 8“.  Zároveň žádáme o opravu množství v položkách 48 a 49 v „SO 40a.5202.2 - Žlaby u UN8-5“ dle projektové dokumentace. | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že v SPSVV byly opraveny pol. 48, 49, 50 v SO 40a.5202.2. Dále byly odstraněny pol.32-35 v SO 40b.12. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |