| **Dotaz uchazeče** | |
| --- | --- |
| **122. Dotazy týkající se výkazu výměr**  V předané technické zprávě „D.1.1.34.00.00\_TECHNICKA\_ZPRAVA“je uvedeno: **3.2.6 SO 05 – Rekonstrukce ČS primárního kalu pro UN5, UN6, UN7, UN8**     V předaném soupisu prací je uvedeno: **SO05 - SO 05 - Azbest**  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | K | 969021R01 | Vybourání střešní skladby s obsahem azbestu | m2 | 187,440 |  | 0,00 | |  | P |  | *Poznámka k položce:*  *Předpoklad: celková tloušťka skladby kontaminované azbestem: 115 mm* |  |  |  |  | |  | VV |  | "Plocha střechy" 46,86\*4 |  | 187,440 |  |  | |  | VV | S\_a1 | Součet |  | 187,440 |  |  |   Ve střešním souvrství je uvedený pozinkovaný plech bez poznámky – možný výskyt azbestu. Žádáme zadavatele o sdělení, v jaké položce je odstranění pozinkovaného plechu, jeho odvoz na skládku a poplatek za skládku. | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že dle popisu v TZ se nepředpokládá kontaminace plechu azbestem, proto je jeho odstranění a odvoz vykázáno na listu SO 34.05 - 4x Čerpací stanice, v položkách č. 36, 30. Vzhledem k charakteru odpadu lze předpokládat, že nebude skládkován, ale odevzdán k recyklaci. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | NE |