| **Dotaz uchazeče** | |
| --- | --- |
| 1. **Dotazy týkající se výkazu výměr**   **PS 9051 – Demontáže**  **A10 (SO 04) Usazovací nádrže SN1-SN8**  V Technické specifikaci je u položky:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **Demontáž pojezdových mostů se stíracím zařízením dna a hladiny včetně kolového podvozku se šnekovou převodovkou a motorem**  *Stávající označení zařízení:*  **MP001, MP002, MP003, MP004, MP005, MP006, MP007, MP008**   * Pojezdové mosty se stíracím zařízením dna a hladiny jsou rotačně uloženy na středovém sloupci * Na konci pojezdového mostu je kolový podvozek se šnekovou převodovkou a motorem   *Demontované části:*  - Pojezdový most se stíracím zařízením dna a hladiny  - Kolový podvozek se šnekovým pohonem a motorem  - Ocelové žaluzie (deflektory), osazeno na středovém válci.  - Norná stěna na obvodu UN.  – Přelivná pilová hrana.  - Elektro příslušenství  - Mechanické příslušenství  Hmotnost: cca 5000 kg/ks  Počet ks: 8  Provedena bude postupná demontáž na jednotlivé části. Naložení pomocí nákladního auta s rukou nebo jeřábem a následný odvoz do šrotu.  **Upozornění:**  **Demontáží pojezdových mostů může dojít k narušení konstrukce betonových nádrží, které budou demolovány.** | ks | 8 |   V položce uvedená hmotnost cca 5.000 kg/ks neodpovídá skutečnosti. | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že hmotnost je orientační a demontáž je ceněna za komplet. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | NE |