|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| **112. Dotazy týkající se výkazu výměr**  **23 - SO 23 - Čerpací stanice provozní vody - stavební část**  V předaném soupisu prací je uvedeno.   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 188 | K | 767591012 | Montáž výrobků z kompozitů podlah nebo podest z pochůzných skládaných roštů hmotnosti přes 15 do 30 kg/m2 | m2 | 6,450 |  | 0,00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | Online PSC  VV | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/767591012*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767591012)  "5/Z" 0,93 |  | 0,930 |  | | | VV | | "11/Z" 3,69 |  | 3,690 | | VV | | "12/Z" 0,57 |  | 0,570 | | VV | | "13/Z" 0,42\*2 |  | 0,840 | | VV | | "14/Z" 0,42 |  | 0,420 | | VV | | Součet |  | 6,450 | | *189* | *M* | *63126013* | *rošt kompozitní pochůzný skládaný 25x25/50mm A15* | *m2* | *7,095* |  | *0,00* | |  | VV | | 6,45\*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 7,095 |  |  |   Položky 11/Z, 12/Z, 13/Z a 14/Z jsou pororošty obslužných lávek žárově zinkovaný. V položkách nelze ocenit dva různé typy zámečnických výrobků.  Žádáme zadavatele o rozdělení položky 188 a 189 zvlášť na pro výrobky z kompozitu a zvlášť pro výrobky z pororoštů. | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Opraveno množství položek č. 188, 189, doplněny položky č. 230, 231 příslušné části SPSVV. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |