|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| 1. **Stavební část-dotazy týkající se SO**   DPS v části „Zámečnické konstrukce“ neobsahuje u některých položek třídu oceli, pouze označení *„ocel černá“* nebo *„nerez“*. U konstrukcí žárově pozinkovaných je ve výkazu výměr uvedena tl. 120 mikr.  Může zadavatel doplnit informace o třídách oceli a potvrdit, že tl. 120 mikr žárového pozinkování bude stejné pro všechny takto označené zámečnické konstrukce? | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Třídy oceli jsou uvedeny v příloze D.1.0.3\_Prostředí, odstavec 3.Materiálové provedení dle konstrukčního zatřídění, u žárového zinkování potvrzujeme 120 μm. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | NE |