| **Dotaz uchazeče** | |
| --- | --- |
| **116. Dotazy týkající se výkazu výměr**  V předaném soupisu prací SO 01 je uvedeno:   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | *228* | *M* | *70921336* | *kotvicí bod do prefabrikovaných dutinových panelů dl 600mm* | *ks* | *6,000* |  | *0,00* |   *Poznámka k položce:*  P  *kotvení pomocí kotev pro dutinové panely beton min C30/35 roznášecí deska 200x200mm*   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 229 | K | 767881151 | Montáž záchytného systému proti pádu nástavců určených k upevnění na sloupky nebo body v systému poddajného kotvícího vedení středových, rohových,  dělících délky vedení do 50 m | soubor | 6,000 |  | 0,00 |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | Online PSC VV  VV | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/767881151*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767881151)  "SVL; 11-7277-0200"  "SO 01" |  | | VV | "podklady: D.1.1.01.16; REVIT" | | VV | "28/Z" 6 | 6,000 | | VV | Součet | 6,000 |   V předané projektové dokumentaci v části „D.1.1.01.16\_ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY“ je uvedeno:    Kotevní bod je uvedený v délce 900 mm  Žádáme o provedení opravy popisu položky v soupise prací. | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že popis pol. č. 228 v příslušné části SPSVV byl upraven podle PD tabulek PSV. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |