|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| **166. Dotazy týkající se výkazu výměr**  SO 06, SO 07, SO 17, SO 30 V soupisu prací chybí položka Kluzná spára – asfaltový izolační pás o celkové plošné hmotnosti min. 4 kg/m2 jedné vrstvy z čehož hmotnost bitumenu musí být minimálně 2,5 kg/m2.  Žádáme o doplnění. | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že objekty SO06 a SO07 mají kluznou vrstvu vykázanou v soupisu prací v položkách č. 42 až 45 a bude realizována. SO17 a SO30 kluznou vrstvu neobsahuje ani v dokumentaci ani v soupisu prací. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | NE |