|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| 1. **Dotazy týkající se výkazu výměr**   V zadávacím soupisu prací „P6 ZD-Technická specifikace\_(ii) Soupis prací s výkazem výměr“, v části „23.2- SO 23.2 - Dávkování chlornanu sodného-stavební část“ jsou uvedeny položky:    V předané projektové dokumentaci v části „D.1.1.23.2.01 TECHNICKA ZPRAVA“ je uvedeno:    V předané projektové dokumentaci v části „D.1.1.23.2.04 POHLEDY“ je uvedeno:    V předané projektové dokumentaci v části „D.1.1.23.2.06 VYPLNE OTVORU“ je uvedeno:    V předaném soupisu prací jsou uvedeny dveře dvoukřídlé ocelové vchodové 1450x2510mm, RC2, barva tmavě modrá, vč. ocel. požární zárubně rohové, ve výkresové části pohledy jsou zakresleny dveře barvy modré, v tabulkách výplně otvorů jsou dveře plastové RAL 9012.  Žádáme zadavatele o provedení správnosti v předané zadávací dokumentaci. Žádáme o stanovení správného typu dveří pro možnost poptání správných typů dveří. | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Vrata plastová dle PD.  Chyba v popisu zárubně a barvy vrat – opraveno na plastový rám, barva RAL 5002 viz D.1.1.23.2.06 VYPLNE OTVORU\_RX01  V soupisu prací s výkazem výměr:   * Položky č. 191, 192 odebrány, n * ově doplněny položky č. 228, 229. Barva RAL 5002. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | ANO |
| **Revize SPSVV** | ANO |