| **Dotaz uchazeče** | |
| --- | --- |
| 1. **Dotazy týkající se výkazu výměr**   **SO 05.1 - těsnění poklopu neoprenové pro rozměr 600x600**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 123 | K | 767591012 | Montáž výrobků z kompozitů podlah nebo podest z pochůzných skládaných roštů hmotnosti přes 15 do 30 kg/m2 | m2 | 0,360 |  | 0,00 | |  | Online PSC |  | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/767591012*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767591012) |  |  |  |  | |  | VV |  | "SVL; 11-7277-0200" |  |  |  |  | |  | VV |  | "SO 05.1" |  |  |  |  | |  | VV |  | "podklady: D.1.1.05.01.09" |  |  |  |  | |  | VV |  | "zákryt - rošt podlaha 1.PP (2/Z)" |  |  |  |  | |  | VV |  | 0,6\*0,6 |  | 0,360 |  |  | |  | VV |  | Součet |  | 0,360 |  |  | | *124* | *M* | *63126022* | *kryt kompozitní pochůzný A15 (bez uzavřených čel)* | *m2* | *0,360* |  | *0,00* | | *125* | *M* | *56230613* | *těsnění poklopu neoprenové pro rozměr*  *600x600* | *kus* | *1,000* |  | *0,00* | |  | VV |  | "SVL; 11-7277-0200" |  |  |  |  | |  | VV |  | "SO 05.1" |  |  |  |  | |  | VV |  | "podklady: D.1.1.05.01.09" |  |  |  |  | |  | VV |  | "zákryt - rošt podlaha 1.PP (2/Z)" |  |  |  |  | |  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  | |  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |   D.1.1.05.01.09 ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY | |
| TZ    V projektové dokumentaci není těsnění neoprénové uvedeno.  Žádáme o sdělení, jaké těsnění má výrobek 2/Z obsahovat. | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že položka byla upřesněna podle PD tabulek PSV - těsnění pryžové. V soupisu prací opravena položka č.125 | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |