|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| **188. Dotazy týkající se výkazu výměr**  SO 25 V soupisu prací chybí položka Krížový plech pro řízenou pracovní spáru v obvodových stěnách ASS 350 D+M. Žádáme o doplnění. | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Zadavatel sděluje, že je věcí zhotovitele, jestli bude betonáž konstrukcí provádět v kuse nebo po částech. Projektant nemůže určovat pracovní záběry betonáží. Konstrukce jsou staticky navrženy tak, aby bylo možno betonovat každou konstrukci najednou. Výše uvedené není součástí soupisu prací. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | NE |