|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| **106.**  PS 9051 – A20 Regenerační nádrž, Demontáže – v technické specifikaci jsou uvedeny položky: „Vřetenové šoupátko v nátokovém kanálu“, „Mobilní hrazení nátoku do nátokového kanálu“, „Potrubí DN400 – fugát do nádrže regenerace“, „Potrubí DN80 – nerezové izolované potrubí zkrápění do A15 (zkrápění galerie AN)“. Ve výkazu výměr tyto položky chybí. | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že platí specifikace.  Vypořádáno v rámci dotazu č. 85 (revize soupisu X02). Ponecháno bez úprav | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |