|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| **76.**  PS 5642 – pol. 37–43 a 51–53 – ve výkazu výměr je uvedeno „pojistný ventil – zášleh (mezipřírubový)“ v seznamu strojů a zařízení je pojistný ventil specifikovaný jako připojení na přírubu, tj. přírubový. Co je správně? | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že platí specifikace a budou instalovány oba typy.  V soupisu opraven popis položek č. 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51 a 53 | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |