|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | **Dotaz\_13**  **Těsnění pracovních spár** | | Uchazeč upozorňuje na výpočet těsnění pracovních spár a z důvodu měřitelnosti položky  navrhuje úpravu MJ dodávky materiálu těsnění upravit dle položek zřízení. Úpravu navrhujeme  z důvodu nepřesnosti přepočtů hmotnosti kusu dodávaného materiálu těsnění a sjednocení  položky dodávky profilu těsnění napříč projektem. | | *Př. 01 SO04* | | - Pro těsnící plech do pracovní spáry mezi dnem a stěnou je v ZD uvažováno 48 kg/kus  Reálná hodnota je cca 16 kg/kus – 2,5 m  - Navrhujeme dodávku „těsnící plech pro pracovní spáry“ v bm \* 1,05 – tak jak je u dodávky | |  | | - dilatačního těsnícího profilu v objektu SO09 | |  | | |  | |  | | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že soupis prací byl upraven.  V SO 04 byly upraveny položky č. 35 s koeficientem \*1,05 a v pol. č. 36 byla upravena hmotnost na 16 kg na 2,5 m plechu.  V SO 06 byly upraveny položky č. 20 a 21.  V SO 07 byly upraveny položky č. 18 a 19. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |