|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| **78. PS5102A – Česlovna**  V soupisu prací je v části D3 – Příruby, přírubové spoje a jiné u následující položky uvedeno:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 126 | K | 5102AR126 | Přesné utažení přírubového spoje alespoň dvěma hydraulickými hlavami současně | ks | 14,000 |   Jedná se o přírubové spoje dimenze DN 50–100.  Opravdu požaduje zadavatel u těchto dimenzí „přesné utažení přírubového spoje alespoň dvěma hydraulickými hlavami současně“? | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Ano, trváme na jednotném provedení viz požadavky v technologické specifikaci a montážních předpisech | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | NE |