|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| **89.**  **PS 9051 – Demontáže**  V soupisu prací je v části D2 Strojně technologická část položka:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 15 | K | D3A14R015 | Demontáž uzávěru odtok z AN do odtokové galerie - 40 ks | t | 30,000 |   V technické specifikaci je uvedeno:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **Demontáž uzávěru odtok z AN do odtokové galerie** Uzávěr se nachází na stěně odtoku z biologické linky do odtokové galerie *Demontované části: •* Hradící zařízení • průměr: 1 000 mm • Ruční pohon s prodloužením • Vřeteno • Vodící lišty • Kotevní prvky • Ostatní příslušenství Hmotnost: cca 1500 kg/ks Počet ks: 40 Provedena bude postupná demontáž jednotlivých částí uzávěru. ***Upozornění:* Demontáží stavidlových uzávěrů nesmí dojít k narušení konstrukce betonových žlabů.** | t | 30 |   Tzn. při uvedené jednotkové hmotnosti cca 1500 kg/ks celková hmotnost 60 t.  Co platí? | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Opraveno na 60 t. Výměra položky č. 15 opravena v soupisu prací. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |