|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| **53. PS 8100**  Je uvažováno v I/O listu (v celkovém počtu signálů) s technologickou redundancí, tj. rozdělení signálů od stejných technologických zařízení v rámci jedné stanice ŘS na samostatné karty?  **Žádáme zadavatel o upřesnění.** | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Z tabulky I/O signálů vyplívá, že redundance není na úrovní karet, ale na úrovni PLC (viz schéma ŘS D.2.3.01.3 | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | NE |