|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| **56. PS 8000**  Vysokonapěťová technologie v PS 8000 (rozvodny, transformátory) jsou uvedeny na napěťové úrovní 22kv, veškeré dodávky VN kabelů ve výkazu výměr jsou ovšem uvedeny 6/10kV (10-AXEKVCY).  **Žádáme zadavatele o vyjasnění.** | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Jedná se o kabely 22kV, v soupisu opraveny položky č. 236, 238 | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |