|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| **82.**  **PS5202A – Aktivační nádrže**  V soupisu prací je v části D3 – Příruby, přírubové spoje a jiné u následující položek uvedeno:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | *186* | *M* | *5202AR186* | *Odvodňovací potrubí aeračního roštu materiál PVC, jmenovitý rozměr plastových prvků je D25 PN16* | *kpl* | *18,000* | |  | *P* |  | *Poznámka k položce:*  *Materiál pro odvodňování roštu je součást dodávky aeračního roštu.* |  |  | | *187* | *K* | *5202AR187* | *Montáž a kompletace odvodňovacího potrubí aeračního roštu* | *kpl* | *18,000* |   Předpokládáme tedy, že odvodňovací porubí aeračního roštu je součástí položek 26 – 29 v části D1 – Zařízení a armatury.  **Odstraní zadavatel tyto položky v soupisu prací?** | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Vzhledem k tomu, že montáž tohoto trubního systému bude probíhat až po montáži aeračních roštů, považujeme za důležité, aby byla položka montáže uváděna samostatně. Tuto položku lze nacenit samostatně | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | NE |