|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| |  | | --- | | **Dotaz\_9**  **železobetonové konstrukce** | | Ve **VV SO40** jsou uvedeny položky: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | *36* | *K* | 764001123 | Montáž dilatační lišty připojovací, rozvinuté šířky  přes 100 mm | *m* | 135,440 |  | *0,00* |  |  | | --- | | Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/764001123*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764001123) | | VV "SVL; 11-7277-0200" | | VV "Žlab 40.5102.1 (žlaby nátoku na česlovnu) | | "podklady: REVIT; D.1.1.40.04.03"  VV prac\_spáry "pracovní spáry 2x (stěny/dno a stěny/strop)" 67,72\*2 135,440  Součet 135,440 | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 37 | M | *55344500* | *lišta dilatační z poplastovaného plechu (PVC-P) rš 300mm* | m | 135,440 |  | 0,00 | | | Ve výkresech, na které se projektant ve VV odkazuje jsme neobjevili, jak tyto plechy  (lišty dilatační) mají vypadat tvarově – dle poznámek je použití na stěny/dno a  stěny/strop. | | **Žádáme zadavatele o doplnění tvarů těchto plechů a o upřesnění jejich použití.** | | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že se jedná o standardní výrobek. Upřesnění tvarů je součástí výrobně technické dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | NE |