|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| 1. **PS 8100, bezpečnostní signály**   PS 8100 Příloha D.2.3.6.2.6(7) - I/O list k 22MT102A/B a Příloha D.2.3.6.2.8 (9)  - I/O list k 22MT103A/B neobsahuje bezpečnostní signály 5106A0?XSA001A/B - které jsou součástí dispozice seznamu měřících okruhů - příloha D.2.3.03 Specifikace měřících okruhů.  Uchazeči není jasné, zda se jedná o elektrické autonomní bezpečnostní funkce (bez integrace do ŘS).  Vyjasní zadavatel požadavky seznamu měřících okruhů a případně upraví soupis prací s výkazem výměr? | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Bylo předmětem předchozích vypořádání, doplněno. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | NE |