|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| 1. **Část 08-S2 - Trvalé studny**   V projektové dokumentaci SO08 Zajištění stavební jámy / D.1.1.08.02C Technická zpráva odvodnění stavební jámy a trvalý čerpací systém / 5. Trvalé čerpací studny (strana 25 a dále) se uvádí: *Čerpací kolona – trvalé studny*  *Snižování HPV bude v příslušných studnách prováděno pomocí mobilních čerpacích kolon, osazených spínacími hladinovými sondami pro udržování snížené HPV na úrovni požadované pro jednotlivé nádrže. Technické řešení bude stejné jako na NVL.“*  Uchazeč předpokládá, že se jedná o dodání nových mobilních čerpacích kolon, které následně bude využívat provozovatel dle potřeby aktuálního snižování HPV kolem nádrží při potřebě jejich vyprázdnění.  Vzhledem k projektované délce provozu čerpadel v rámci výstavby (2 roky) dojde ke značnému opotřebení čerpacích kolon, které budou nasazeny v rámci Dočasných studní pro odvodnění stavební jámy. Považujeme za nevhodné, aby tyto opotřebované čerpací kolony byly následně předány objednateli pro trvalý provoz, a to i vzhledem k zárukám na předávané zařízení.  Potvrdí zadavatel domněnku, že v části 08-S2 - Trvalé studny se jedná o dodání 67 ks nových mobilních čerpacích kolon, které nebyly používány v rámci odvodnění stavební jámy? | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Problematika byla řešena v rámci revize soupisu X04. Čerpání vody po dobu výstavby bude dodávkou zhotovitele, byla tedy odstraněna položka dodávky čerpadel pro dočasné studny. Položka dodávky čerpadel pro trvalé studny byla ponechána – investorovi budou předány trvalé studny s novými čerpadly. Soupis zůstává bez úpravy. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | NE |