|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| 1. **Dotazy týkající se výkazu výměr**   **PS 9051 – Demontáže** **A18 (SO 09) Dosazovací nádrže DN1-DN8** V soupisu prací je pol.:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | K | D3A18R001 | Demontáž předsazené norné stěny na žlabu vyčištěné vody, pilovitá hrana, hmotnost cca 5000 kg/sd, včetně žlabu | sd | 8,000 |   V technické specifikaci je u této položky uvedeno:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Demontáž předsazené norné stěny na žlabu vyčištěné vody, pilovitá hrana**  *Stávající označení zařízení:*  **DN1 až DN8**  *Demontované části:*   * Norná stěna * Pilovitá hrana   Hmotnost: cca 5000 kg/sada Počet sad:1  Provedena bude postupná demontáž jednotlivých sekcí norné stěny a pilové hrany cca 2,5 m.  Celková délka norné stěny cca 66 m Celková délka pilové hrany cca 64 m **Upozornění:**  **Demontáží příslušenství nesmí dojít k narušení konstrukce objektu.** | sada | 8 |   Do hmotnosti 5000,- kg/sada není dle našeho názoru započtena hmotnost žlabu, v technické specifikaci není u této položky žlab uveden, v soupisu prací ano.  Uvedená délka norné stěny a přepadové hrany neodpovídá dle našeho názoru skutečnosti.  Ve technické specifikaci je položka:    Tato položka není uvedena v soupisu prací.  Žádáme zadavatele o provedení souladu mezi PD a soupisem prací. | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Zadavatel poskytuje následující odpověď:   * Provedena oprava popisu v tech. specifikaci, podle které upraven popis položky v soupisu prací. * Opraveno v SPSVV – popis položky č. 1, doplněna položka č. 28. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | ANO |
| **Revize SPSVV** | ANO |