|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| 1. **Technologická část - dotazy týkající se PS**   PS 05 V PD není uvedena bližší specifikace zkrápěcích trysek (5201AR108 – Zkrápěcí tryska DN50 – ks 71): tlak v potrubí, průtok, způsob upevnění. Žádáme o upřesnění. | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že průtok tryskou je 25 l/min při tlaku 2 bar. Bylo doplněno do SPC. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | ANO |
| **Revize SPSVV** | NE |