| **Dotaz uchazeče** | |
| --- | --- |
| 1. **Dotazy týkající se výkazu výměr**   **SO 40 – IPE nosníky** D.1.1.40.01\_Technicka zprava **2.1.19 Zámečnické výrobky** Součástí armaturních komor jsou zámečnické výrobky. Například zábradlí, lávky nebo poklopy. Uvnitř komor, kde je zamezeno působení UV záření, budou zámečnické výrobky navrženy z kompozitu. Ve venkovním prostředí budou zámečnické výrobky navrženy z nerezové oceli 316L. Výjimkou jsou pororošty, které jsou navrženy v kompozitovém provedení. Žebříková stupadla budou navržena jako ocelová s PE potahem.  V tabulkách zámečnických prvků je uvedeno: | |
| V soupisu prací jsou nosníky IPE uvedeny v položkách jako ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 160.    Žádáme zadavatele o sdělení, jaký materiál má být oceněn. | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že tyto vypsané položky byly opraveny na nerez 316L. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |