|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| 1. **Dotazy týkající se výkazu výměr**   **PS5701 – Čerpací stanice provozní vody**  Nesoulad mezi výkresovou dokumentací, soupisem prací a technickou specifikací. Některé části potrubí, redukcí a tvarovek popsány ve výkresové dokumentaci v materiálovém provedení NEREZ (např. zavzdušňovací potrubí z AN, redukce centrické a excentrické na výtlaku ATS). Ve specifikaci a soupisu prací specifikováno v podstatě vše v materiálovém provedení PE.  Dále je v soupisu prací položka:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | *128* | *M* | *5701R128* | *T-kus 90° PE100, SDR11, PN16, s oboustranným náběhem d450 - 90°; pro svaření natupo* | *ks* | *1,000* |   Dle našeho názoru T-kus 90° PE100 s oboustranným náběhem neexistuje   Žádáme zadavatele o stanovení přesné specifikace materiálů. | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Zadavatel poskytuje následující odpověď:   * Nesrovnalosti opraveny ve výkresové dokumentaci viz D.2.1.5701\_.04,05\_Dispozice strojní technologie-ČS provozní vody\_revX01. * Položka č. 128 SPSVV:   + Upraven popisek v tech. specifikaci.   + Opraveno v soupisu prací s výkazem výměr – popis položky č. 128. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | ANO |
| **Revize SPSVV** | ANO |