|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| 1. **Dotazy týkající se výkazu výměr**   V předaném soupisu „42a - SO 42 - Spojovací potrubí“ prací je uvedeno:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 490 | K | 2309611r11 | Montáž a materiál tvarovek DN 1600 mm, tl 8,0 mm | kus | 6,000 | |  | VV |  | "SO 42 Spojovací potrubí" |  |  | |  | VV |  | "D.1.1.42.06.00.01 KS potrubí 2x DN1600 s čedičovou vystýlkou" |  |  | |  | VV |  | 4+2 |  | 6,000 | |  | VV |  | Součet |  | 6,000 |   V předané projektové dokumentaci je uvedeno:  D.1.1.42.06.00.02 KS POTRUBÍ 2xDN1800    D.1.1.42.06.00.01 KS POTRUBÍ NÁTOKU NA SO01 2xDN1600    V projektové dokumentaci jsme nenašli výkresy k provedení oblouků DN1600 – směrový úhel 18,9° a 5,4°. Žádáme zadavatele o doplnění PD pro možnost ocenění. | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že pro možnost ocenění jsou technické údaje uvedené v dokumentaci (směrový úhel, situace vedení trubní trasy a vzorový příčný řez trubní trasou) dostačující. Výkresy provedení oblouků jsou předmětem výrobně technické dokumentace. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | NE |