|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| **18. Stavební část-dotazy týkající se SO**  V předané projektové dokumentaci, v části „B\_SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA“ je uvedeno:  ***Systém generálního klíče***  *V rekonstruované SVL bude používán systém generálního klíče (SGK). Systém generálního klíče je pro areál typu ÚČOV běžný. V ÚČOV je řada objektů a jejich vstupů různé úrovně kritičnosti, a tedy s rozdílnými požadavky na různá oprávnění vstupů, což mj. analogicky k mechanickému zabezpečení řeší i EZS. SGK je dnes aplikován jak na SVL, tak NVL.*  *SGK bude součástí dodávky rekonstrukce SVL. Požadují se následující úrovně oprávnění (skupiny):*  *1- základní oprávnění (dělnické)*  *2 – elektro*  *3 - velín,*  *4 - univerzál*  Klíčů pro zaměstnance je třeba uvažovat celkem 200 ks. Počty vstupů/vložek se určí dle projektu EZS. Kde bude vložka, jaké úrovně či kombinace se finálně určí při realizaci stavby.  Systém generálního klíče není uveden v soupisu prací, ani není uveden v tabulkách výrobků.  Žádáme zadavatele o doplnění specifikace a doplnění položky generálního klíče do soupisu prací. | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Celkový počet klíčů (200 ks) je již v DPS specifikován, přičemž počet klíčů pro jednotlivé kategorie oprávnění vstupu bude určen v průběhu realizace Díla.  Do soupisu doplněna položka č. 17 do listu V3 – ON – návrh systému generálního klíče včetně dodávky klíčů.  Dodávka zámků je součástí jednotlivých dveří. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |