|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| 1. **Stavební část-dotazy týkající se SO**   U objektů SO 01, SO 02 a SO 03.2 jsou venkovní komín pro VZT. Žádáme o specifikaci výšky komínů a požadovanou technologii propojení (svařování, nýtování, spojky). | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Komíny budou ukončeny 1 m nad úrovní střechy, propojení pomocí přírub. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | NE |