|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| 1. **Stavební část-dotazy týkající se SO**   SO 02, SO 05.1, 05.2, SO 30 V PD je požadavek na podkladní beton C25/30 XC1, nebyl by dostačující podkladní beton C12/15 anebo C16/20? Žádáme o upřesnění. | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Opraveno a sjednoceno na C16/20 v soupisu prací s výkazem výměr:   * SO 05.1: oprava položky č. 1, * SO 05.2: oprava položky č. 1, * SO 30: oprava položky č. 1.   V SO 02 byl podkladní beton (položka č. 8) C 16/20. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |