| **Dotaz uchazeče** | |
| --- | --- |
| 1. **Dotazy týkající se výkazu výměr**   **SO 13 – zámečnické výrobky 8/Z, 9/Z, 12/Z – rošty kompozitní**  V předaném soupisu prací je uvedeno:   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 146 | K | 767591012 | Montáž výrobků z kompozitů podlah nebo podest z pochůzných skládaných roštů hmotnosti přes 15 do 30 kg/m2 | m2 | 5,680 |  | 0,00 | |  | Online PSC |  | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/767591012*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767591012) |  |  |  |  | |  | VV |  | "8/Z" 1,59 |  | 1,590 |  |  | |  | VV |  | "9/Z" 1,59 |  | 1,590 |  |  | |  | VV |  | "12/Z" 2,5 |  | 2,500 |  |  | |  | VV |  | Součet |  | 5,680 |  |  | | *147* | *M* | *63126002* | *rošt kompozitní pochůzný litý 30x30/30mm A15* | *m2* | *6,248* |  | *0,00* | |  | VV |  | "8/Z" 1,59 |  | 1,590 |  |  | |  | VV |  | "9/Z" 1,59 |  | 1,590 |  |  | |  | VV |  | "12/Z" 2,5 |  | 2,500 |  |  | |  | VV |  | Součet |  | 5,680 |  |  | |  | VV |  | 5,68\*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 6,248 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 159 | K | 767991001 | Montáž výrobků z kompozitů pomocné nebo nosné konstrukce z profilů hmotnosti do 1 kg/m | m | 37,980 |  | 0,00 | |  | Online PSC |  | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/767991001*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767991001) |  |  |  |  | |  | VV |  | "3/Z+4/Z+5/Z+6/Z" (1,0+0,95)\*2\*2+(0,8+1,0)\*2+(1,3+0,95)\*2\*2+(0,75+0,95)\*2\*2 |  | 27,200 |  |  | |  | VV |  | "8/Z+9/Z" 5,39\*2 |  | 10,780 |  |  | |  | VV |  | Součet |  | 37,980 |  |  | | *160* | *M* | *63126108* | *profil kompozitní L 50x30/5mm* | *m* | *41,778* |  | *0,00* | |  | VV |  | "3/Z+4/Z+5/Z+6/Z" (1,0+0,95)\*2\*2+(0,8+1,0)\*2+(1,3+0,95)\*2\*2+(0,75+0,95)\*2\*2 |  | 27,200 |  |  | |  | VV |  | "8/Z+9/Z" 5,39\*2 |  | 10,780 |  |  | |  | VV |  | Součet |  | 37,980 |  |  | |  | VV |  | 37,98\*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 41,778 |  |  |   V tabulkách zámečnických výrobků je uvedeno:  8/Z rošt kompozitní | |
| V PD jsou uvedeny rozměry 500 x 500 = 0,25 m2 mm. Ve VV je uvedeno množství 1,59 m2.  9/Z ŽEBŘIK S VYSUVNYMI MADLY VŠECHNY PRVKY BUDOU ŽAROVĚ POZINKOVANY, OCEL ŘADY S355    Prvek 9/z není rošt kompozitní v položce 146 a 147.  12/Z - ZÁCHYTNÝ SYSTÉM    12/Z není výrobek rošt kompozitní v položce 146 a 147.  Žádáme o provedení opravy v soupise prací v souladu s předanou projektovou dokumentací. Žádáme o rozdělení položek podle jejich typů s uvedením správných výměr množství pro možnost ocenění. | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Opraveno v soupisu prací s výkazem výměr:   * položky 146, 147 se týkají výrobků 7a/Z, 7b/Z, 8/Z a 11/Z, * položky č. 159 a 160 výrobků 3/Z-6/Z, 7a/Z, 7b/Z, 8/Z.   Množství těchto položek opraveno   * Dále opraveno množství položek 57, 58. * Doplněny položky č. 183, 184, 185, * Položky 163, 164 odstraněny.   Stejná oprava provedena u shodného objektu SO 12. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |