|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| **169. Dotazy týkající se výkazu výměr**  SO 06, SO 07 V soupisu prací chybí položka Přelivný jízek stěny nádrže nebo žlabu dodatečně vybetonovaný na hotové konstrukce s přesně provedenou cementovou omítkou jízku s vybroušením přelivné plochy a hran, z betonu se zvýšenými nároky na prostředí C 25/30 zakřivený, o objemu 1 m jízku přes 0,01 do 0,02 m3. Žádáme o doplnění. | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že příslušná část soupisu prací byla upravena. Byly upravené položky č. 14 a 15, přidány nové položky č. 65 a 66. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |