|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| 1. **Dotazy týkající se výkazu výměr**   V předaném soupisu prací, v části „25- SO 25 - Dmychárna a PTS2 - stavební část“ je uvedeno:   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 204 | K | 712998005 | Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku atikového chrliče z PVC na dešťovou vodu DN 125 | kus | 0,000 |  | 0,00 | |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/712998005*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712998005) |  |  |  |  | | *205* | *M* | *56231125* | *chrlič vyhřívaný s manžetou pro asfaltovou hydroizolaci plochých střech DN 50/75/110/125* | *kus* | *0,000* |  | *0,00* |   V tabulkách zámečnický prvků je uvedeno:    Výpis materiálu: a) Chrlič kulatý DN 160 s integrovanou bitumenovou manžetou (modifikovaný asfaltový pás) dl.600 mm - bez vyhřívání - součástí chrliče je vyjímatelná ochranná mřížka  V předaném soupisu prací není uvedeno množství výrobku. Zároveň je v položce uveden jiný výrobek než v tabulkách zámečnických prvků.  Žádáme zadavatele o provedení souladu projektové dokumentace a soupisu prací. | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Do SPSVV doplněno množství u položek č. 204, 205, opraven popis položky č. 205. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |