|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| **105. Dotazy týkající se výkazu výměr**  **22- SO 22 - Rekonstrukce povodňové čerpací stanice –stavební část**  V předaném soupisu prací je uvedeno:   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 146 | K | 767161111 | Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg | m | 78,490 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/767161111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767161111)  *Poznámka k položce:* |  |  |  | | | P | | *viz D.1.1.22.13 Zámečnické výrobky* |  |  | | VV | | "1b/ZA "4,03+3,45+1,68+1,15" |  | 10,310 | | VV | | "1c/ZA"3,52+2,72+1,15 |  | 7,390 | | VV | | "6/ZA"33,63 |  | 33,630 | | VV | | "7/ZA"10,435 |  | 10,435 | | VV | | "8/ZA"1,71\*3 |  | 5,130 | | VV | | "9/ZA"1,16 |  | 1,160 | | VV | | "10/ZA"10,435 |  | 10,435 | | VV | | Součet |  | 78,490 | | *147* | *M* | *1400000* | *trubkové zábradlí* | *kg* | *954,260* |  | *0,00* | |  | P | | *Poznámka k položce:*  *žárový pozink* |  |  |  |  | |  | VV | | "1b/ZA"87,86\*2 |  | 175,720 |  |  | |  | VV | | "1c/ZA"62,5 |  | 62,500 |  |  | |  | VV | | "6/ZA"384,87 |  | 384,870 |  |  | |  | VV | | "7/ZA"136,02 |  | 136,020 |  |  | |  | VV | | "8/ZA"15,7\*3 |  | 47,100 |  |  | |  | VV | | "9/ZA"12,39 |  | 12,390 |  |  | |  | VV | | "10/ZA"135,66 |  | 135,660 |  |  | |  | VV | | Součet |  | 954,260 |  |  |   **V položce 146 a 147 jsou uvedeny dva rozdílné výrobky.**  V předané projektové dokumentaci D.1.1.22.13\_ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY je uvedeno:  1b/ZA  **ZÁBRADLÍ Z KOMPOZITU**  (SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ), SPOJOVACÍ, KOTEVNÍ A POMOCNÉ OCELOVÉ PRVKY Z NEREZ OCELI; MATERIÁL KOMPOZIT - UV STABILNÍ  1c/ZA  **ZÁBRADLÍ Z KOMPOZITU**  (SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ), SPOJOVACÍ, KOTEVNÍ A POMOCNÉ OCELOVÉ PRVKY Z NEREZ OCELI; MATERIÁL KOMPOZIT - UV STABILNÍ  6/ZA, 7/ZA, 8/ZA, 9/ZA, 10/ZA  **ZÁBRADLÍ**  (SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ), MATERIÁL OCEL, VŠECHNY PRVKY BUDOU ŽÁROVĚ POZINKOVÁNY  Žádáme zadavatele o rozdělení položek zvlášť pro ocenění výrobků z kompozitu 1b/Za a 1c/ZA a zvlášť pro ocenění výroků pozinkovaná ocel 6/ZA, 7/ZA, 8/ZA, 9/ZA, 10/ZA. | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že pol.146,147,152,153 předmětné části SPSVV byly opraveny. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |