|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| 1. **Dotazy týkající se výkazu výměr**   V předaném soupisu prací jsou uvedeny položky, např v části:  SO 40b.01,02 - Úprava stáv. komory mob.hraz. a lomová uklidň. hradidl. Komora   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | D | 782 | Dokončovací práce - obklady z kamene |  |  |  | 0,00 | | 46 | K | 63232699 r | Čedičový obklad stěn i podlah, včetně penetrace, lepení, spárování, očištění, s montáží a přesunem, příplatek za omezený prostor | m2 | 186,770 |  | 0,00 | |  | VV |  | "SVL; 11-7277-0200" |  |  |  |  | |  | VV |  | "Objekty na žlabech - SO 40b.01, 02 (lomová komora)" |  |  |  |  | |  | VV |  | "podklady: REVIT; D.1.1.40.04.01" |  |  |  |  | |  | VV |  | 5,87+3,17+8,32+2,31\*2+128,81+0,69+1,1+1,32+1,48+4,48+2,31+5,32+5,1\*2+1,54+2,31+3,17+1,03\*2 |  | 186,770 |  |  | |  | VV |  | Součet |  | 186,770 |  |  |   Položka „63232699 r“ je uvedená jako agregace pro dodávku a montáž čedičových obkladů stěn i podlah. Odkaz na dokumentaci D.1.1.40.04.01. a je zde uveden výpočet množství v m2.  Z uvedeného výpočtu není zřejmé, jaký materiál je na jednotlivých plochách uvažován.  Z projektové dokumentace není možné zkontrolovat a určit materiál podle typu-obklady, cihly, dlažby. Není zřejmé, jaké rozměrové parametry materiálů jsou na výkrese uvažovány.      Na výkrese nejsou podle legendy označeny čedičové materiály. Zároveň je pod jedním  označením čedičová dlažba a čedičová cihla.  Na dalších výkresech jsou uvedeny sklady pouze u některých podlah. Skladby na stěnách  nejsou uvedeny vůbec.  Například: D.1.1.40.04.03\_PŮDORYS A ŘEZY SO 40-5102-1, SO 40-5102-2, SO 40-04    Skladba podlahy je uvedena jen u Řez 1-1.    V soupisech prací jsou uvedeny agregované položky:   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | SO 40a.5106.2 - Žlaby před RO I |  |  |  |  | | 52 | K | 63232699 r | Čedičový obklad stěn i podlah, včetně penetrace, lepení, spárování, očištění, s montáží a přesunem, příplatek za omezený prostor | m2 | 280,120 |  | 0,00 | |  | VV |  | "SVL; 11-7277-0200" |  |  |  |  | |  | VV |  | "Žlab 40.5106.2 (žlaby před RO I) |  |  |  |  | |  | VV |  | "podklady: REVIT; D.1.1.40.04.06" |  |  |  |  | |  | VV |  | 13,41+1,24+9,72+16,27+1,85+34,96+35,42\*2+0,41+1,24+13,25+1,96\*2+21,07+14,99+19,19+28,88\*2 |  | 280,120 |  |  | |  | VV |  | Součet |  | 280,120 |  |  | |  |  |  | SO 40a.5202.1 - Žlaby obtok UN |  |  |  |  | | 35 | K | 63232699 r | Čedičový obklad stěn i podlah, včetně penetrace, lepení, spárování, očištění, s montáží a přesunem, příplatek za omezený prostor | m2 | 435,760 |  | 0,00 | |  | VV |  | "SVL; 11-7277-0200" |  |  |  |  | |  | VV |  | "Žlab 40.5202.1 (žlaby obtok UN) |  |  |  |  | |  | VV |  | "podklady: REVIT; D.1.1.40.04.08" |  |  |  |  | |  | VV |  | 1,12+8,75+10,59+1,21+39,72+40,89+2,48+10,79\*2+7,43+10,45+2,28+19,31+1,22+19,97\*2+14,38+6,03\*2+7,2+10,12+70,41+38,3+35,43+40,89 |  | 435,760 |  |  | |  | VV |  | Součet |  | 435,760 |  |  | |  |  |  | SO 40a.5202.2 - Žlaby u UN8-5 |  |  |  |  | | 52 | K | 63232699 r | Čedičový obklad stěn i podlah, včetně penetrace, lepení, spárování, očištění, s montáží a přesunem, příplatek za omezený prostor | m2 | 707,630 |  | 0,00 | |  | VV |  | "SVL; 11-7277-0200" |  |  |  |  | |  | VV |  | "Žlab 40.5202.2 (žlaby u UN8\_5) |  |  |  |  | |  | VV |  | "podklady: REVIT; D.1.1.40.04.10; D.1.1.40.04.11" |  |  |  |  | |  | VV |  | 29,88+37,8+56,75\*2+34,2\*2+37,8+56,75\*2+6,78\*2+5,67+6,78\*2+5,67+0,81+0,84+128,95+71,31+61,06+2,66\*2 |  | 707,630 |  |  | |  | VV |  | Součet |  | 707,630 |  |  | |  |  |  | SO 40b.01,02 - Úprava stáv. komory mob.hraz. a lomová uklidň. hradidl. komora |  |  |  |  | | 46 | K | 63232699 r | Čedičový obklad stěn i podlah, včetně penetrace, lepení, spárování, očištění, s montáží a přesunem, příplatek za omezený prostor | m2 | 186,770 |  | 0,00 | |  | VV |  | "SVL; 11-7277-0200" |  |  |  |  | |  | VV |  | "Objekty na žlabech - SO 40b.01, 02 (lomová komora)" |  |  |  |  | |  | VV |  | "podklady: REVIT; D.1.1.40.04.01" |  |  |  |  | |  | VV |  | 5,87+3,17+8,32+2,31\*2+128,81+0,69+1,1+1,32+1,48+4,48+2,31+5,32+5,1\*2+1,54+2,31+3,17+1,03\*2 |  | 186,770 |  |  | |  | VV |  | Součet |  | 186,770 |  |  | |  |  |  | SO 40b.03 - Přechodová komora před LŠ + část žlabu 5100.1 |  |  |  |  | | 40 | K | 63232699 r | Čedičový obklad stěn i podlah, včetně penetrace, lepení, spárování, očištění, s montáží a přesunem, příplatek za omezený prostor | m2 | 90,930 |  | 0,00 | |  | VV |  | "SVL; 11-7277-0200" |  |  |  |  | |  | VV |  | "Objekty na žlabech - SO 40b.03 (žlaby před LŠ)" |  |  |  |  | |  | VV |  | "podklady: REVIT; D.1.1.40.04.02" |  |  |  |  | |  | VV |  | 17,85+9,31+9,08+17,03+37,66 |  | 90,930 |  |  | |  | VV |  | Součet |  | 90,930 |  |  | |  |  |  | SO 40b.04 - Hradidlová komora na výtoku z LŠ |  |  |  |  | | 38 | K | 63232699 r | Čedičový obklad stěn i podlah, včetně penetrace, lepení, spárování, očištění, s montáží a přesunem, příplatek za omezený prostor | m2 | 33,470 |  | 0,00 | |  | VV |  | "SVL; 11-7277-0200" |  |  |  |  | |  | VV |  | "Objekty na žlabech - SO 40b.04 (žlaby nátoku na česlovnu)" |  |  |  |  | |  | VV |  | "podklady: REVIT; D.1.1.40.04.03" |  |  |  |  | |  | VV |  | 1,3+6,65+7,89+3,2+1,52+1,27+2,7+1,27+1,35+1,52+3,12+1,2+0,48 |  | 33,470 |  |  | |  | VV |  | Součet |  | 33,470 |  |  | |  |  |  | SO 40b.05 - Odebírání vzorků na odtoku z česlovny |  |  |  |  | | 49 | K | 63232699 r | Čedičový obklad stěn i podlah, včetně penetrace, lepení, spárování, očištění, s montáží a přesunem, příplatek za omezený prostor | m2 | 148,130 |  | 0,00 | |  | VV |  | "SVL; 11-7277-0200" |  |  |  |  | |  | VV |  | "Objekty na žlabech - SO 40b.05 (nátok na LP)" |  |  |  |  | |  | VV |  | "podklady: REVIT; D.1.1.40.04.04" |  |  |  |  | |  | VV |  | 31,32+18,72+5,09+3,38+8,50+1,34+2,79+3,70+5,63+24,26+21,7+21,7 |  | 148,130 |  |  | |  | VV |  | Součet |  | 148,130 |  |  | |  |  |  | SO 40b.06 - Nátoková galerie do LP |  |  |  |  | | 38 | K | 63232699 r | Čedičový obklad stěn i podlah, včetně penetrace, lepení, spárování, očištění, s montáží a přesunem, příplatek za omezený prostor | m2 | 72,130 |  | 0,00 | |  | VV |  | "SVL; 11-7277-0200" |  |  |  |  | |  | VV |  | "Objekty na žlabech - SO 40b.06 (nátok na LP)" |  |  |  |  | |  | VV |  | "podklady: REVIT; D.1.1.40.04.04" |  |  |  |  | |  | VV |  | 3,46+27,87+26,23+10,10+1,13+3,34 |  | 72,130 |  |  | |  | VV |  | Součet |  | 72,130 |  |  | |  |  |  | SO 40b.07 - Odtoková galerie z LŠ |  |  |  |  | | 48 | K | 63232699 r | Čedičový obklad stěn i podlah, včetně penetrace, lepení, spárování, očištění, s montáží a přesunem, příplatek za omezený prostor | m2 | 97,490 |  | 0,00 | |  | VV |  | "SVL; 11-7277-0200" |  |  |  |  | |  | VV |  | "Objekty na žlabech - SO 40b.07 (hrad.kom.na nátoku na RO1)" |  |  |  |  | |  | VV |  | "podklady: REVIT; D.1.1.40.04.05" |  |  |  |  | |  | VV |  | 22,84+17,57+7,54+9,7+6,25+33,59 |  | 97,490 |  |  | |  | VV |  | Součet |  | 97,490 |  |  | |  |  |  | SO 40b.08 - Hradidlová komora před měr.komorou SO 42.02 |  |  |  |  | | 42 | K | 63232699 r | Čedičový obklad stěn i podlah, včetně penetrace, lepení, spárování, očištění, s montáží a přesunem, příplatek za omezený prostor | m2 | 115,440 |  | 0,00 | |  | VV |  | "SVL; 11-7277-0200" |  |  |  |  | |  | VV |  | "Objekty na žlabech - SO 40b.08 (hrad.kom.na nátoku na RO1)" |  |  |  |  | |  | VV |  | "podklady: REVIT; D.1.1.40.04.05" |  |  |  |  | |  | VV |  | 36,24+2,56+19,51+0,78+5,89+4,49+2,57+4,58+19,51+2,56+5,79+5,6+4,58+0,78 |  | 115,440 |  |  | |  | VV |  | Součet |  | 115,440 |  |  | |  |  |  | SO 40b.09 - Hradidlová komora za měr.komorou SO 42.02 |  |  |  |  | | 42 | K | 63232699 r | Čedičový obklad stěn i podlah, včetně penetrace, lepení, spárování, očištění, s montáží a přesunem, příplatek za omezený prostor | m2 | 115,910 |  | 0,00 | |  | VV |  | "SVL; 11-7277-0200" |  |  |  |  | |  | VV |  | "Objekty na žlabech - SO 40b.09 (hrad.kom.na nátoku na RO1)" |  |  |  |  | |  | VV |  | "podklady: REVIT; D.1.1.40.04.05" |  |  |  |  | |  | VV |  | 36,24+2,57+19,58+0,78+5,89+4,49+1,64+0,93+4,59+19,58+2,57+5,79+1,02+4,59+4,59+1,06 |  | 115,910 |  |  | |  | VV |  | Součet |  | 115,910 |  |  | |  |  |  | SO 40b.10 - Rozdělovací komora před UN |  |  |  |  | | 41 | K | 63232699 r | Čedičový obklad stěn i podlah, včetně penetrace, lepení, spárování, očištění, s montáží a přesunem, příplatek za omezený prostor | m2 | 67,460 |  | 0,00 | |  | VV |  | "SVL; 11-7277-0200" |  |  |  |  | |  | VV |  | "Objekty na žlabech - SO 40b.10 (žlaby před RO1)" |  |  |  |  | |  | VV |  | "podklady: REVIT; D.1.1.40.04.06" |  |  |  |  | |  | VV |  | 19,69+13,4+4,9+6,14+3,09+4,9+4,01+6,06+0,41+1,24+3,62 |  | 67,460 |  |  | |  | VV |  | Součet |  | 67,460 |  |  | |  |  |  | SO 40b.11 - Přechod do zatrubněného nátoku na RO I |  |  |  |  | | 36 | K | 63232699 r | Čedičový obklad stěn i podlah, včetně penetrace, lepení, spárování, očištění, s montáží a přesunem, příplatek za omezený prostor | m2 | 252,460 |  | 0,00 | |  | VV |  | "SVL; 11-7277-0200" |  |  |  |  | |  | VV |  | "Objekty na žlabech - SO 40b.11 (žlaby před RO1)" |  |  |  |  | |  | VV |  | "podklady: REVIT; D.1.1.40.04.06" |  |  |  |  | |  | VV |  | 6,93+10,94+9,39+10,85+0,61+1,24+70,22+71,14\*2 |  | 252,460 |  |  | |  | VV |  | Součet |  | 252,460 |  |  | |  |  |  | SO 40b.12 - Spojná komora na odtoku z UN 6 a UN 8 |  |  |  |  | | 36 | K | 63232699 r | Čedičový obklad stěn i podlah, včetně penetrace, lepení, spárování, očištění, s montáží a přesunem, příplatek za omezený prostor | m2 | 34,870 |  | 0,00 | |  | VV |  | "SVL; 11-7277-0200" |  |  |  |  | |  | VV |  | "Objekty na žlabech - SO 40b.12 (žlaby u UN8\_5)" |  |  |  |  | |  | VV |  | "podklady: REVIT; D.1.1.40.04.10; D.1.1.40.04.11" |  |  |  |  | |  | VV |  | 2,09+3,19+1,98+1,98+2,66+2,66+9,78+2,66+3,19+2,66+2,02 |  | 34,870 |  |  | |  | VV |  | Součet |  | 34,870 |  |  | |  |  |  | SO 40b.13 - Spoj.komora na odtoku z UN, stupeň ve dně |  |  |  |  | | 38 | K | 63232699 r | Čedičový obklad stěn i podlah, včetně penetrace, lepení, spárování, očištění, s montáží a přesunem, příplatek za omezený prostor | m2 | 61,830 |  | 0,00 | |  | VV |  | "SVL; 11-7277-0200" |  |  |  |  | |  | VV |  | "Objekty na žlabech - SO 40b.13 (žlaby u UN8\_5)" |  |  |  |  | |  | VV |  | "podklady: REVIT; D.1.1.40.04.10; D.1.1.40.04.11" |  |  |  |  | |  | VV |  | 3,65+2,31+(0,95\*5)+0,97+2,09+5,28+18,21+5,28+2,31+0,84+(0,43\*2)+0,76+1,01+0,75+0,21+1,78+3,55+0,21+1,69+(1,33\*4) |  | 61,830 |  |  | |  | VV |  | Součet |  | 61,830 |  |  | |  |  |  | SO 40b.14 - Odebírání vzorků na odtoku z UN |  |  |  |  | | 51 | K | 63232699 r | Čedičový obklad stěn i podlah, včetně penetrace, lepení, spárování, očištění, s montáží a přesunem, příplatek za omezený prostor | m2 | 272,750 |  | 0,00 | |  | VV |  | "SVL; 11-7277-0200" |  |  |  |  | |  | VV |  | "Objekty na žlabech - SO 40b.14 (žlaby u UN8\_5)" |  |  |  |  | |  | VV |  | "podklady: REVIT; D.1.1.40.04.10; D.1.1.40.04.11" |  |  |  |  | |  | VV |  | 76,23+39,43\*2+0,81+0,84+76,67+26,26+13,08 |  | 272,750 |  |  | |  | VV |  | Součet |  | 272,750 |  |  | |  |  |  | SO 40b.15 - Rozdělovací komora před AN |  |  |  |  | | 41 | K | 63232699 r | Čedičový obklad stěn i podlah, včetně penetrace, lepení, spárování, očištění, s montáží a přesunem, příplatek za omezený prostor | m2 | 92,670 |  | 0,00 | |  | VV |  | "SVL; 11-7277-0200" |  |  |  |  | |  | VV |  | "Objekty na žlabech - SO 40b.15 (žlaby u UN8\_5)" |  |  |  |  | |  | VV |  | "podklady: REVIT; D.1.1.40.04.10; D.1.1.40.04.11" |  |  |  |  | |  | VV |  | 49,84+2,82+4,69+5,01+2,70+8,46+3,98+8,17+7,0 |  | 92,670 |  |  | |  | VV |  | Součet |  | 92,670 |  |  | |  |  |  | SO 40b.16 - Hradidlová komora na obtoku AN |  |  |  |  | | 39 | K | 63232699 r | Čedičový obklad stěn i podlah, včetně penetrace, lepení, spárování, očištění, s montáží a přesunem, příplatek za omezený prostor | m2 | 37,790 |  | 0,00 | |  | VV |  | "SVL; 11-7277-0200" |  |  |  |  | |  | VV |  | "Objekty na žlabech - SO 40b.16 (obtok AN)" |  |  |  |  | |  | VV |  | "podklady: REVIT; D.1.1.40.04.12" |  |  |  |  | |  | VV |  | 2,15+5,08+8,49+5,08+9,91+2,4+4,68 |  | 37,790 |  |  | |  | VV |  | Součet |  | 37,790 |  |  | |  |  |  | SO 40b.17,18 - Drážky mob.hraz. před RO 2 a přechod do zatrub.nátoku na RO 2 |  |  |  |  | | 47 | K | 63232699 r | Čedičový obklad stěn i podlah, včetně penetrace, lepení, spárování, očištění, s montáží a přesunem, příplatek za omezený prostor | m2 | 93,420 |  | 0,00 | |  | VV |  | "SVL; 11-7277-0200" |  |  |  |  | |  | VV |  | "Objekty na žlabech - SO 40b.17, 18 (žlaby u UN8\_5)" |  |  |  |  | |  | VV |  | "podklady: REVIT; D.1.1.40.04.10; D.1.1.40.04.11" |  |  |  |  | |  | VV |  | 42,63+1,48+15,78+8,46+8,29+7,86+1,68+1,48+1,68+1,05+1,11+1,92 |  | 93,420 |  |  | |  | VV |  | Součet |  | 93,420 |  |  | |  |  |  | SO 40b.19 - Regulační hradidlová komora na obtoku UN |  |  |  |  | | 46 | K | 63232699 r | Čedičový obklad stěn i podlah, včetně penetrace, lepení, spárování, očištění, s montáží a přesunem, příplatek za omezený prostor | m2 | 69,350 |  | 0,00 | |  | VV |  | "SVL; 11-7277-0200" |  |  |  |  | |  | VV |  | "Objekty na žlabech - SO 40b.19 (hradidlová komora)" |  |  |  |  | |  | VV |  | "podklady: REVIT; D.1.1.40.04.07" |  |  |  |  | |  | VV |  | 4,23+8,18+9,08+6,96+3,9+8,89+4,15+8,83+0,69+4,83+8,36+1,25 |  | 69,350 |  |  | |  | VV |  | Součet |  | 69,350 |  |  | |  |  |  | SO 40b.20 - Hradidlová komora na obtoku UN |  |  |  |  | | 38 | K | 63232699 r | Čedičový obklad stěn i podlah, včetně penetrace, lepení, spárování, očištění, s montáží a přesunem, příplatek za omezený prostor | m2 | 31,820 |  | 0,00 | |  | VV |  | "SVL; 11-7277-0200" |  |  |  |  | |  | VV |  | "Objekty na žlabech - SO 40b.20 (žlaby obtok UN)" |  |  |  |  | |  | VV |  | "podklady: REVIT; D.1.1.40.04.09" |  |  |  |  | |  | VV |  | 6,80+5,66+5,66+4,71+4,71+4,28 |  | 31,820 |  |  | |  | VV |  | Součet |  | 31,820 |  |  | |  |  |  | SO 40b.37 - Měrný objekt na obtoku UN |  |  |  |  | | 42 | K | 63232699 r | Čedičový obklad stěn i podlah, včetně penetrace, lepení, spárování, očištění, s montáží a přesunem, příplatek za omezený prostor | m2 | 180,560 |  | 0,00 | |  | VV |  | "SVL; 11-7277-0200" |  |  |  |  | |  | VV |  | "Objekty na žlabech - SO 40b.37 (žlaby obtok UN)" |  |  |  |  | |  | VV |  | "podklady: REVIT; D.1.1.40.04.08" |  |  |  |  | |  | VV |  | 19,9+39,35+0,41+0,84+38,37+41,91+19,89+19,89 |  | 180,560 |  |  | |  | VV |  | Součet |  | 180,560 |  |  | |  |  |  | SO 40b.38 - Zaústění výtlaků z SO 31 do žlabu na nátoku do LŠ + část žlabu 5100.1 |  |  |  |  | | 45 | K | 63232699 r | Čedičový obklad stěn i podlah, včetně penetrace, lepení, spárování, očištění, s montáží a přesunem, příplatek za omezený prostor | m2 | 136,730 |  | 0,00 | |  | VV |  | "SVL; 11-7277-0200" |  |  |  |  | |  | VV |  | "Objekty na žlabech - SO 40b.38 (žlaby před LŠ)" |  |  |  |  | |  | VV |  | "podklady: REVIT; D.1.1.40.04.02" |  |  |  |  | |  | VV |  | 70,84+11,17+4,5+3,9+14,49+31,83 |  | 136,730 |  |  | |  | VV |  | Součet |  | 136,730 |  |  | |  |  |  | SO 40b.39 - Zaústění výtlaků do žlabu na nátoku do AN |  |  |  |  | | 50 | K | 63232699 r | Čedičový obklad stěn i podlah, včetně penetrace, lepení, spárování, očištění, s montáží a přesunem, příplatek za omezený prostor | m2 | 230,370 |  | 0,00 | |  | VV |  | "SVL; 11-7277-0200" |  |  |  |  | |  | VV |  | "Objekty na žlabech - SO 40b.39 (žlaby u UN8\_5)" |  |  |  |  | |  | VV |  | "podklady: REVIT; D.1.1.40.04.10; D.1.1.40.04.11" |  |  |  |  | |  | VV |  | 113,68+58,8+57,89 |  | 230,370 |  |  | |  | VV |  | Součet |  | 230,370 |  |  | |  |  |  | SO 42.21 - Čistící šachta na nátokovém potrubí do lapáku štěrku l |  |  |  |  | | 35 | K | 63232699 r | Čedičový obklad stěn i podlah, včetně penetrace, lepení, spárování, očištění, s montáží a přesunem, příplatek za omezený prostor | m2 | 44,680 |  | 0,00 | |  | VV |  | "SO 42 Spojovací potrubí" |  |  |  |  | |  | VV |  | "Čistící šachta na nátokovém potrubí do lapáku štěrku I" |  |  |  |  | |  | VV |  | "model revit" |  |  |  |  | |  | VV |  | "D.1.1.42.05.21" |  |  |  |  | |  | VV |  | 44,68 "m2" |  | 44,680 |  |  | |  | VV |  | Součet |  | 44,680 |  |  | |  |  |  | SO 42.22 - Čistící šachta na nátokovém potrubí do lapáku štěrku ll |  |  |  |  | | 35 | K | 63232699 r | Čedičový obklad stěn i podlah, včetně penetrace, lepení, spárování, očištění, s montáží a přesunem, příplatek za omezený prostor | m2 | 44,680 |  | 0,00 | |  | VV |  | "SO 42 Spojovací potrubí" |  |  |  |  | |  | VV |  | "Čistící šachta na nátokovém potrubí do lapáku štěrku Il" |  |  |  |  | |  | VV |  | "model revit" |  |  |  |  | |  | VV |  | "D.1.1.42.05.22" |  |  |  |  | |  | VV |  | 44,68 "m2" |  | 44,680 |  |  | |  | VV |  | Součet |  | 44,680 |  |  |   Žádáme zadavatele o doplnění projektové dokumentace o specifikaci čedičových materiálů na jednotlivých plochách.  Zároveň žádáme o uvedení položek materiálů tak, jak je to uvedeno v ostatních soupisech prací v SO, kde jsou položky pro ocenění dodávek čedičových materiálů uvedeny zvlášť a položky pro ocenění montáží uvedeny zvlášť. Agregace více materiálů v jedné výměře položky není možné ocenit. | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že v této části žlabů (řez 2-2‘, 3-3‘,4-4‘,5-5‘, 6-6‘) je na dně žlabu pouze spádovaný prostý beton se sítí při vrchním líci, tudíž „skladba podlahy“ zde není uvedena.  K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že   * Použití čediče ve žlabech je mimo jiné zobrazeno v přílohách D.1.1.40.03.14 VZOROVE PRICNE REZY ZLABU.pdf a D.1.1.40.02.02 Schéma žlabů a potrubí odpadní vody.pdf * ocenit agregovanou položku lze. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | NE |