|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| **114. Dotazy týkající se výkazu výměr**  **V předaném soupisu prací „SO 40b.13 Spoj. komora na odtoku z UN, stupeň ve dně“ je uvedeno:**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 34 | K | 767591001 | Montáž výrobků z kompozitů podlah nebo podest z pochůzných litých roštů hmotnosti do 15 kg/m2 | m2 | 3,818 |  | 0,00 |   Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/767591001*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767591001)  VV "SVL; 11-7277-0200"  VV "Objekty na žlabech - SO 40b.13 (žlaby u UN8\_5)"  VV "podklady: REVIT; D.1.1.40.04.10; D.1.1.40.04.11"  VV ((0,53\*1,36)\*2)+(1,35\*1,76) 3,818  VV Součet 3,818   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | *35* | *M* | *63126002* | *rošt kompozitní pochůzný litý 30x30/30 mm A15* | *m2* | *3,818* |  | *0,00* | | 36 | K | 767591021 | Montáž výrobků z kompozitů podlah nebo podest Příplatek k cenám za zkrácení a  úpravu roštu | m | 13,780 |  | 0,00 |   Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/767591021*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767591021)  VV "SVL; 11-7277-0200"  VV "Objekty na žlabech - SO 40b.13 (žlaby u UN8\_5)"  VV "podklady: REVIT; D.1.1.40.04.10; D.1.1.40.04.11"  VV 1,76\*2+1,35\*2+0,53\*4+1,36\*4 13,780  VV Součet 13,780  V předané projektové dokumentaci „ D.1.1.40.04.20 ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY“ nebyl výrobek nalezen.  Žádáme o doplnění projektové dokumentace pro možnost ocenění. | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že objekt 40b.13 obsahuje pouze zakrytí v rozsahu soupisu prací a v dokumentaci je uvedeno v příloze PSV na straně 26. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | NE |