|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| 1. **Dotazy týkající se výkazu výměr**   V předaných soupisech prací je uvedeno: ***SO 03.2***   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 103 | K | 636311132 | Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče z umělé hmoty o rozměru dlažby 60x60 cm, o výšce terče přes 25 do 70 mm | m2 | 0,720 |  | 0,00 | | *104* | *M* | *59246004* | *dlažba plošná betonová terasová hladká 600x600x60mm* | *m2* | *0,734* |  | *0,00* |   V projektové dokumentaci je uvedeno:    Dlažba je ve výměře 500x500  V předaných soupisech prací je uvedeno:  **SO 12**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 47 | K | 636311132 | Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče z umělé hmoty o rozměru dlažby 60x60 cm, o výšce terče přes 25 do 70 mm | m2 | 0,720 |  | 0,00 | | *48* | *M* | *59246004* | *dlažba plošná betonová terasová hladká 600x600x60mm* | *m2* | *0,734* |  | *0,00* |   V projektové dokumentaci je uvedeno:    Dlažba je ve výměře 500x500  V předaných soupisech prací je uvedeno: **SO 13**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 47 | K | 636311132 | Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče z umělé hmoty o rozměru dlažby 60x60 cm, o výšce terče přes 25 do 70 mm | m2 | 0,720 |  | 0,00 | | *48* | *M* | *59246004* | *dlažba plošná betonová terasová hladká 600x600x60mm* | *m2* | *0,734* |  | *0,00* |   V projektové dokumentaci je uvedeno:    Dlažba je ve výměře 500x500  V předaných soupisech prací je uvedeno: **SO 20**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 59 | K | 636311132 | Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče z umělé hmoty o rozměru dlažby 60x60 cm, o výšce terče přes 25 do 70 mm | m2 | 0,720 |  | 0,00 | | *60* | *M* | *59246004* | *dlažba plošná betonová terasová hladká 600x600x60mm* | *m2* | *0,734* |  | *0,00* |   V projektové dokumentaci je uvedeno:    Dlažba je ve výměře 500x500  V předaných soupisech prací je uvedeno: **SO 21**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 58 | K | 636311132 | Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče z umělé hmoty o rozměru dlažby 60x60 cm, o výšce terče přes 25 do 70 mm | m2 | 0,720 |  | 0,00 | | *59* | *M* | *59246004* | *dlažba plošná betonová terasová hladká 600x600x60mm* | *m2* | *0,734* |  | *0,00* |   V projektové dokumentaci je uvedeno:    Dlažba je ve výměře 500x500  Žádáme zadavatele o provedení souladu soupisu prací a projektové dokumentace. | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Zadavatel k dotazu uchazeče uvádí, že:   * SO 03.2: opravena položka č. 103, odstraněna položka č. 104 * SO 12: opravena položka č. 47, odstraněna položka č. 48 * SO 13: opravena položka č. 47, odstraněna položka č. 48 * SO 20: opravena položka č. 59, odstraněna položka č. 60 * SO 21: opravena položka č. 58, odstraněna položka č. 59 | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |