| **Dotaz uchazeče** | |
| --- | --- |
| 1. **Dotazy týkající se výkazu výměr**   **SO 02 – zámečnické konstrukce**  V předaném soupisu prací je uvedeno:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 288 | K | | 767991001 | | Montáž výrobků z kompozitů pomocné nebo nosné konstrukce z profilů hmotnosti  do 1 kg/m | | m | | 227,320 | |  | | 0,00 | | |  | Online PSC | |  | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/767991001*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767991001) | | | | | | | | | | | *289* | *M* | | *63126108* | | *profil kompozitní L 50x30/5mm* | | *m* | | *250,052* | |  | | *0,00* | | |  | VV | |  | | "**9/Z" (10,16+7,38)\*6** | |  | | 105,240 | |  | |  | | |  | VV | |  | | **"1/Z" 61,04\*2** | |  | | 122,080 | |  | |  | | |  | VV | |  | | Součet | |  | | 227,320 | |  | |  | | |  | VV | |  | | 227,32\*1,1 'Přepočtené koeficientem množství | |  | | 250,052 | |  | |  | | | *297* | | | *M* | | *553.02* | | *Výroba a dodání zámečnických výrobků z nerezové oceli* | | *kg* | | *3 078,075* | |  | | *0,00* | | |  | | | VV | |  | | "**9/Z" 2798,25** | |  | | 2 798,250 | |  | |  | | |  | | | VV | |  | | 2798,25\*1,1 'Přepočtené koeficientem množství | |  | | 3 078,075 | |  | |  | |   V tabulkách zámečnických výrobků „D.1.1.02.13 ZAMECNICKE VYROBKY“ je uvedeno:    **Výrobek 1/Z** je“ I PROFIL PRO JEŘÁB - UHLÍKOVÁ OCEL“ o délce 3,7 mb s váhou výrobku 102,30 kg. Ve výrobku 1/Z není uveden profil kompozitní L 50x30/5mm.  **Výrobek 9/Z** v předané projektové dokumentaci „D.1.1.02.13 ZAMECNICKE VYROBKY“ není uveden.  Žádáme zadavatele o provedení souladu projektové dokumentace a soupisu prací. | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Opraveno: úhelníky v položce č. 289 patří výrobku 7/Z místo 9/Z a 11/Z místo 1/Z.  Položky 295, 296, 297 nepatří do SO 02 a byly odstraněny | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |