|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| **108. Dotazy týkající se výkazu výměr**  Příplatek za demontáže a ekologickou likvidaci materiálů obsahujících azbest.  V předaných soupisech prací jsou v části „E2“ a „K“ uvedeny položky:  E2 - Podružná trafostanice PTS1 a rozvodny R21 a R61   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 42 | K | E2D029 | Příplatek za demontáže a ekologickou likvidaci materiálů obsahujících azbest | kpl | 1,000 |  | 0,00 | |  | P |  | *Poznámka k položce:*  *Rozsah demontážních prací pro materiály obsahující azbest je dán stavebně technickým průzkumem - viz závěrečná zpráva 20-2022.* |  |  |  |  |   K – Kolektor   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 28 | K | KOLD018 | Příplatek za demontáže a ekologickou likvidaci materiálů obsahujících azbest | kpl | 1,000 |  | 0,00 | |  | P |  | *Poznámka k položce:*  *Rozsah demontážních prací pro materiály obsahující azbest je dán stavebně technickým průzkumem - viz závěrečná zpráva*  *20-2022.* |  |  |  |  |  **Zároveň je v předaném soupisu prací uvedeno:** **SO26 - SO 26 – Azbest 0,00**  D HSV Práce a dodávky HSV 0,00  D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | K | 969021R08 | Odstranění azbestocementových desek | m2 | 16,000 |  | 0,00 |   VV "Plocha desek" 16 16,000  VV S\_a1 Součet 16,000   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | K | 969021R03 | D+M tříkomorové dekontaminační personální propusti | ks | 1,000 |  | 0,00 |   *Poznámka k položce:*  P  *Včetně zrušení*   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | K | 969021R04 | Zřízení kontrolovaného pásma | ks | 1,000 |  | 0,00 |   *Poznámka k položce:*  P  *Včetně odstranění*   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | K | 969021R07 | Nástřik materiálu s azbestem fixačním prostředkem | m2 | 16,000 |  | 0,00 |   VV S\_a1 16,000  D 997 Přesun sutě 0,00   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 5 | K | 997006004 | Úprava stavebního odpadu pytlování nebezpečného odpadu s obsahem azbestu ze šablon | t | 0,192 |  | 0,00 |   Online PSC  [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/997006004*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997006004)   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 6 | K | 997006R02 | Vodorovná doprava suti z nebezpečného odpadu s naložením a složením na skládku | t | 0,192 |  | 0,00 |   D 997.1 Skládkovné 0,00   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 7 | K | 997013821 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících azbest zatříděných  do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 05 | t | 0,192 |  | 0,00 |   Online PSC  [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/997013821*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013821)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **SO46 - SO 46 - Azbest** | | | | | | x | | | **0,00** | | | | D | | HSV | | Práce a dodávky HSV | |  | | | 0,00 | | | |  | D | | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | |  |  | |  | 0,00 | | | 1 | K | | 969021R08 | | Odstranění azbestocementových desek | | m2 | 202,500 | |  | 0,00 | | |  | VV | |  | | "Plocha desek" 405\*0,5 | |  | 202,500 | |  |  | | |  | VV | | S\_a1 | | Součet | |  | 202,500 | |  |  | | | 2 | K | | 969021R03 | | D+M tříkomorové dekontaminační personální propusti | | ks | 1,000 | |  | 0,00 | | |  | P | |  | | *Poznámka k položce:*  *Včetně zrušení* | |  |  | |  |  | | | 3 | K | | 969021R04 | | Zřízení kontrolovaného pásma | | ks | 1,000 | |  | 0,00 | | |  | P | |  | | *Poznámka k položce:*  *Včetně odstranění* | |  |  | |  |  | | | 4 | K | | 969021R07 | | Nástřik materiálu s azbestem fixačním prostředkem | | m2 | 202,500 | |  | 0,00 | | |  | VV | |  | | S\_a1 | |  | 202,500 | |  |  | | |  | D | | 997 | | Přesun sutě | |  |  | |  | 0,00 | | | 5 | K | | 997006004 | | Úprava stavebního odpadu pytlování nebezpečného odpadu s obsahem  azbestu ze šablon | | t | 0,446 | |  | 0,00 | | |  | Online PSC | |  | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/997006004*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997006004) | | | | | | | | | 6 | K | | 997006R02 | | Vodorovná doprava suti z nebezpečného  odpadu s naložením a složením na skládku | | t | 0,446 | |  | 0,00 | | |  | D | | 997.1 | | Skládkovné | |  |  | |  | 0,00 | | | 7 | K | | 997013821 | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících azbest zatříděných do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 05 | | t | 0,446 | |  | 0,00 | | |  | Online PSC | |  | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/997013821*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013821) | | | | | | | |   Žádáme zadavatele o vysvětlení, zda položky v části „E2 - Podružná trafostanice PTS1 a rozvodny R21 a R61“ a v části „K – Kolektor“ nejsou duplicitní s objekty SO26 - SO 26 – Azbest a SO46 - SO 46 - Azbest. **V případě duplicity žádáme o odstranění položek ze soupisu prací „E2 - Podružná trafostanice PTS1 a rozvodny R21 a R61“ a „K – Kolektor“.** | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Ano, jedná se o duplicitu. Opraveno v soupisu prací s výkazem výměr:   * odstraněny položky č. 42 v části E2 - E2 - Podružná trafostanice PTS1 a rozvodny R21 a R61 a 28 v části K - K – Kolektor. * V soupisu SO46 - SO 46 – Azbest opravena výměra položek č. 1 a 4 (podle průzkumu jsou desky na 3 lávkách). | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |