|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| 1. **Okapový chodník z kameniva**   V soupisu prací s výkazem výměr jsou ve všech objektech, kde se vyskytuje položka „Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku“, zároveň i položky „Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého“ a „obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm“.  Výjimkou je list „22 - SO 22 - Rekonstrukce...“, kde položky pro montáž a dodávku obrubníku chybí (níže pro ukázku výřez z výkazu výměr, kde jsou pod sebou výstřižky ze tří objektů):  Přitom na výkresu SO22/D.1.1\_ASŘ/ „D.1.1.22.08\_ŘEZ 2-2'“ je obrubník znázorněn:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 60 | K | 637121116 | Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 350 mm | m2 | 21,850 |  | 0,00 | 21 - SO 21 - Čerpací stan... | | 61 | K | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | m | 47,700 |  | 0,00 | 21 - SO 21 - Čerpací stan... | | *62* | *M* | *59217017* | *obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm* | *m* | *48,654* |  | *0,00* | 21 - SO 21 - Čerpací stan... | | 53 | K | 637121112 | Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 150 mm | m2 | 37,200 |  | 0,00 | 22 - SO 22 - Rekonstrukce... | | 63 | K | 637121116 | Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 350 mm | m2 | 23,040 |  | 0,00 | 23 - SO 23 - Čerpací stan... | | 64 | K | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | m | 57,600 |  | 0,00 | 23 - SO 23 - Čerpací stan... | | *65* | *M* | *59217017* | *obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm* | *m* | *58,752* |  | *0,00* | 23 - SO 23 - Čerpací stan... |   Přitom na výkresu SO22/D.1.1\_ASŘ/ „D.1.1.22.08\_ŘEZ 2-2'“ je obrubník znázorněn:  Obsah obrázku text, diagram, řada/pruh, Plán  Popis byl vytvořen automaticky  Doplní zadavatel do soupisu prací s výkazem výměr do listu „22 - SO 22 - Rekonstrukce...“ položky pro osazení a dodávku betonového chodníkového obrubníku pro okapový chodník z kačírku? | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že do Soupis prací s výkazem výměr SO 22 byly doplněny pol. č. 207 a 208. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |