|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| 1. **Výztuž krytu z válcovaného betonu**   V soupisu prací s výkazem výměr na listu „a - Třetí vjezd na staven...“ jsou tyto dvě položky pro CB KTYT (viz výstřižek):  Obsah obrázku text, snímek obrazovky, Písmo, řada/pruh  Popis byl vytvořen automaticky  Na druhé straně na listu „V1 – ZOV“ položka pro výztuž krytu z válcovaného betonu není uvedena (viz výstřižek):  Obsah obrázku text, řada/pruh, Písmo, snímek obrazovky  Popis byl vytvořen automaticky  Uchazeč z výše uvedeného předpokládá, že v listu „V1 – ZOV“ chybí položka pro výztuž.  Mimo to uchazeč pokládá za vhodné, aby projektant prověřil zadání této desky, zejména co se týče požadované třídy betonu. Z dalších parametrů by bylo vhodné z důvodu jednoznačnosti zadání uvést požadavky např. na strojně hlazený povrch, rastr smršťovacích spár a jejich zatmelení, podkladní PE folii, obvodovou dilataci apod.  Doplní zadavatel zmiňovanou položku do listu „V1 – ZOV“, případně doplní další zmiňované požadavky? | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Provedena oprava v soupisu prací s výkazem výměr:   * V1 – ZOV:   + doplněna položka výztuže č. 60.   + Položka č. 24 nahrazena za kryt CB III. * Třetí vjezd na staveniště:   + položka č. 33 nahrazena za kryt CB III. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |