|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| **30. SO 42 Spojovací potrubí**  V předaném soupisu prací chybí příslušné položky pro potrubí externího substrátu CES.1, CES.2A, B, C, CES.3A, B, C DN 25 ocel korozivzdorná 316L dvouplášťová (D.1.1.42.06.07.07). Kladečské schéma uvádí u tohoto potrubí DN 25/D50. **Žádáme doplnění příslušných položek do VV včetně upřesnění rozměru jednotlivých trubek (vnější průměr / tloušťka stěny potrubí).** | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že se jedná o potrubí 30x3 a 54x3. Soupis prací (popis položky ocel korozivzdorná 316L dvouplášťová) byl opraven. Jedná se o položky č. 497 až 499. Položka č. 153 byla ze soupisu prací odstraněna - původní potrubí DN25/50 v PE 100. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |