|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| **86. PS 9051 – Demontáže**  V soupisu prací je uvedeno v části D5 – OSTATNÍ MECHANIZMY PRO ZHOTOVENÍ DEMONTÁŽÍ u následující položky:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 24 | K | D3A6R032 | Lešení (montáž/demontáž) | m3 | 3,000 |   Předpokládáme, že ve sloupci množství má být správně uvedena jednotka **m2**?  Dtto i ostatní položky Lešení (montáž/demontáž) u jednotlivých objektů PS 9051 – Demontáže.  **Opraví zadavatel položky v soupisu prací?** | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Položka je uváděna v m3 s ohledem na různou půdorysnou základnu lešení, takto lze variabilně řešit jednotlivé délky a výšky lešení. Nebrání ocenění položky. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | NE |