|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| **36. SO 42.16, SO 42.17, SO 42.18, SO 42.19, SO 42.20**  Uchazeč žádá zadavatele o vysvětlení existence položek zvláštního zakládání pro SO 42.16 - Proplachovací šachta PŠ1, pro SO 42.17 - Proplachovací šachta PŠ2, pro SO 42.18 - Proplachovací šachta PŠ3, pro SO 42.19 - Proplachovací šachta PŠ4 a pro SO 42.20 - Proplachovací šachta PŠ5, když v projektové dokumentaci je vykreslen otevřený výkop a ve VV v pol. č. 3 u všech výše uvedených objektů je uvedeno hloubení nezapažených jam a zářezů. | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že v TZ konstrukční části v kapitole 6 (strana 19) jsou popsány výkopových a zakládacích prací pro šachty na spojovacím potrubí. Dále na straně 10 v TZ jsou vypsány proplachovací šachty, které budou zakládány pomocí štětovnicových stěn. Položka č. 3 byla opravena na položku “zapažených” jam u všech šachet s tímto výskytem v SO 42. V SO 42.16 a 17 nebyla nalezena položka pro hloubení nezapažených jam. V SO 42.18 byly odstraněny položky výkopových prací pol. č. 1 až 21, výkopové práce jsou zahrnuty v SO 08. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |