|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| **20.**  **železobetonové konstrukce**  V zadávacím soupisu prací v části SO 40 - Vnější nátokové žlaby jsou uvedeny položky:  Např v části SO 40a.5102.1 - Žlaby nátoku na česlovnu je uvedeno:   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 15 | K | 931991112 | Zřízení těsnění dilatační spáry pásem gumovým profilovým nebo z PVC ve stěně | m | 10,280 |  | 0,00 | |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/931991112*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/931991112) |  |  |  |  | |  | VV |  | "SVL; 11-7277-0200" |  |  |  |  | |  | VV |  | "Žlab 40.5102.1 (žlaby nátoku na česlovnu) |  |  |  |  | |  | VV |  | "podklady: REVIT; D.1.1.40.04.03" |  |  |  |  | |  | VV |  | "dilatační spáry" dilat\_spáry |  | 10,280 |  |  | |  | VV |  | Součet |  | 10,280 |  |  | | *16* | *M* | *56284009* | *pás těsnící PVC do dilatačních spár betonových konstrukcí vnitřní š 320mm* | *m* | *10,280* |  | *0,00* | |  | VV |  | "SVL; 11-7277-0200" |  |  |  |  | |  | VV |  | "Žlab 40.5102.1 (žlaby nátoku na česlovnu) |  |  |  |  | |  | VV |  | "podklady: REVIT; D.1.1.40.04.03" |  |  |  |  | |  | VV |  | "dilatační spáry - vulkanizace" dilat\_spáry |  | 10,280 |  |  | |  | VV |  | Součet |  | 10,280 |  |  | | *17* | *M* | *28344106 r* | *profil těsnící pro dilatační spáry komunikací z PE D 40mm* | *m* | *10,280* |  | *0,00* | |  | VV |  | "SVL; 11-7277-0200" |  |  |  |  | |  | VV |  | "Žlab 40.5102.1 (žlaby nátoku na česlovnu) |  |  |  |  | |  | VV |  | "podklady: REVIT; D.1.1.40.04.03" |  |  |  |  | |  | VV |  | "dilatační spáry" dilat\_spáry |  | 10,280 |  |  | |  | VV |  | Součet |  | 10,280 |  |  | | |
| Odkazy na dilatační spáry jsou na projektovou dokumentaci architektonicko-stavební část.  **Žádáme zadavatele o opravy odkazů na správnou část SKŘ. Zároveň žádáme o doplnění detailů položek v části SKŘ.** | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že popis dilatačních spar je v TZ SKŘ na str. 8.  Dále byly opraveny popisy těchto položek:   * 40a.5102.1 - pol.15-17; * 40a.5102.2 - pol.15-17; * 40a.5104.1 - pol.14-16; * 40a.5202.3 - pol.12-14; * 40a.5203.2 - pol.19-21; * 40a.5203.3 - pol.19-21; * 40a.5203.4 - pol.19-21; * 40b.01,02 – pol. 13-15; * 40b.03 – pol. 14-16; * 40b.04 – pol. 14-16; * 40b.05 – pol. 17-19; * 40b.06 – pol. 14-16; * 40b.07 – pol. 14-16; * 40b.08 – pol. 14-16; * 40b.09 – pol. 14-16; * 40b.10 – pol. 14-16; * 40b.11 – pol. 13-15; * 40b.12 – pol. 13-15; * 40b.13 – pol. 14-16; * 40b.14 – pol. 19-21; * 40b.15 – pol. 14-16; * 40b.16 – pol. 15-17; * 40b.17,18 – pol. 19-21; * 40b.19 – pol. 13-15; * 40b.20 – pol. 14-16; * 40b.21 – pol. 13-15; * 40b.22 – pol. 13-15; * 40b.23 – pol. 13-15; * 40b.24 – pol. 13-15; * 40b.25 – pol. 15-17; * 40b.26 – pol. 15-17; * 40b.27 – pol. 15-17; * 40b.28 – pol. 18-20; * 40b.29 – pol. 14-16; * 40b.30 – pol. 14-16; * 40b.31 – pol. 14-16; * 40b.32 – pol. 14-16; * 40b.33 – pol. 16-18; * 40b.34 – pol. 13-15; * 40b.35 – pol. 15-17; * 40b.37 – pol. 16-18; * 40b.38 – pol. 14-16; * 40b.39 – pol. 19-21. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |