|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| **43. PS 8100**  **U VN rozvoden bude VN vypínač ovládán přes multifunkční ochranu nebo máme uvažovat samostatný prvek na IEC61850?** | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Ano, ovládání bude probíhat přes multifunkční ochranu | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | NE |